2010年中国电信天翼宽带客户端安装说明书

天翼宽带客户端介绍

安装说明

界面简介

客户端设置

网络接入功能

基础应用功能

扩展应用功能

关于

天翼宽带客户端介绍

天翼宽带客户端是中国电信为您提供的网络接入及各类应用的软件，您可以使用本客户端通过中国电信天翼宽带（WiFi）、天翼宽带（3G）、天翼宽带（1X）及有线网络接入互联网并使用各类应用软件。

说明：

1. 您需要连接天翼宽带（WiFi）网络时，请确认您使用了带有WiFi功能无线网卡的计算机。

2. 该版本客户端仅支持Windows XP、Windows Vista、Windows 7的中文简繁体、英文操作系统。

3. 天翼宽带（1X）针对CDMA 1X网络，天翼宽带（3G）针对EV-DO RevA网络。

4. 为确保无线接入业务正常使用，请在使用天翼宽带无线接入业务时尽量拔掉有线网线。

5. 中国电信天翼宽带（WiFi）的SSID为ChinaNet,家庭无线（WiFi）的SSID以ChinaNet开头。SSID（Service Set Identifier）是WiFi无线网络的名称,区分大小写。

6. 中国电信通行证是中国电信为用户提供的业务统一登录帐号，手机号或固话号码就是通行证帐号。使用中国电信通行证可畅行中国电信提供的众多互联网服务（如：天翼社区、189邮箱、天翼Live、爱音乐、爱冲印等），在众多个性化产品中直接登录使用，免去了重复注册，重复登录的步骤，并能充分享受为您量身定制的各种个性化服务。

返回目录

天翼宽带客户端安装说明

1. 启动安装

双击安装程序，直接进入天翼宽带客户端准备安装界面。

此过程根据您的电脑配置不同，可能会持续几分钟，请耐心等待。

2. 进入协议条款界面

1） 您必须选择“我已经阅读协议，并接受以上协议的所有条款。”，才能进入下一步安装；

图1 协议条款界面

2） 单击<下一步>按钮，继续安装过程。

3. 选择安装目录

1） 选择天翼宽带客户端的安装目录；

2） 单击<下一步>按钮，继续安装过程。

4. 完成安装

安装完毕，出现如下界面，您可以选择“是，立即重新启动计算机”选项，并单击<完成>按钮，完成天翼宽带客户端的安装。

图2 安装完成

返回目录

天翼宽带客户端界面简介

1. 主界面介绍

图3 客户端主界面

2. 状态信息

拨号连接的显示状态信息如下表所示：

状态信息 | 说明
天翼宽带（WiFi） 网络信号 | ：天翼宽带（WiFi）网络信号强度 ：没有天翼宽带（WiFi）网络信号
天翼宽带（3G） 天翼宽带（1X） 网络信号 | ：天翼宽带（3G）/ 天翼宽带（1X）网络信号强度 :没有天翼宽带（3G）/ 天翼宽带（1X）网络信号
有线连接网络状态 | ：已接入有线网络 ：未接入有线网络
家庭无线网络状态 | ：电脑有无线网卡并且接收到家庭无线网络信号

3. 菜单信息

点击主界面上的菜单按钮，有三个子菜单，分别是“设置”、“查看”、“帮助”。

图4 菜单项界面

1）“设置”菜单

点击“设置”菜单，直接进入设置界面，效果等同于点击主界面的“设置”按钮。

2）“查看”菜单

点击“查看”菜单，可选择查看套餐使用信息查询、套餐使用信息记录、消息历史记录、显示欢迎画面。

其中套餐使用信息查询是非常重要的功能，在插入带UIM卡的上网卡情况下，可查询无线上网时长、上网流量。

消息历史记录保存着系统发送过来的消息。

3）“帮助”菜单

点击“帮助”菜单，可选择使用帮助文件、进行在线升级、查看关于版本版权相关信息。

点“在线升级”进行升级，当有更新版本天翼宽带客户端发布的时候，可以直接通过点击“在线升级”进行升级,如果已经是最新版本会有提示。

返回目录

天翼宽带客户端设置功能

设置功能包括通行证设置、WiFi帐号设置、有线帐号设置、家庭无线帐号设置、VPDN帐号设置、自动连接设置、基础设置、PIN码管理。

1) 通行证设置

通行证设置可以进行帐号设置、注册通行证、找回通行证。

a) 单击“设置”，选择“通行证设置”，打开通行证设置窗口，设置通行证的帐号、密码；

请根据个人需求选择是否保存帐号信息及网络连接后的操作，当勾选保存帐号信息、拨号完成后自动登录等选项，客户端会按照您的选择执行相应操作。

b) 单击“设置”，选择“通行证设置 〉注册通行证”，客户端会转到注册通行证的页面，您可以根据提示注册通行证。

c) 单击“设置”，选择“通行证设置 〉找回通行证”，客户端会转到找回通行证的页面，您可以根据提示找回通行证。

2) WiFi帐号设置

单击“设置”，选择“WiFi帐号设置”，设置天翼宽带（WiFi）帐号、密码、开户地。

当您勾选保存密码时，客户端会根据您的选择保存密码；

3) 有线帐号设置

单击“设置”，选择“有线帐号设置”，设置有线网络的帐号密码；

当您勾选保存密码时，客户端会根据您的选择保存密码。

4) 家庭无线帐号设置

家庭无线帐号设置可以进行家庭无线帐号及密码设置、PPPOE拨号使用设置。

a) 家庭无线帐号及密码设置

单击“设置”，选择“家庭无线帐号设置 〉家庭无线帐号设置”，设置家庭无线SSID帐号及密钥。

当您勾选“保存密钥”选项后，客户端会根据您的选择保存密钥。

b) PPPOE拨号使用设置

单击“设置”，选择“家庭无线帐号设置 〉使用PPPOE拨号”，设置PPPOE拨号帐号及密钥。

当您勾选“保存密钥”选项后，客户端会根据您的选择保存密钥。

5) VPDN帐号设置

单击“设置”，选择“VPDN帐号设置”，设置VPDN名称、帐号与密码。

当您勾选保存密码时，客户端会根据您的选择保存密码。

当您勾选“使用VPDN拨号”的选项并点击“确定”后，使用天翼宽带（3G）或天翼宽带（1X）连接时，会接入VPDN网络。

6) 自动连接设置

单击“设置”，选择“自动连接设置”，打开自动连接设置窗口。

请根据个人需求选择自动连接顺序。设置完成后，用户再次使用主界面“自动连接”按钮进行网络接入时，会依照已设置的顺序进行拨号。

当您勾选“天翼宽带(WiFi)异常断线之后自动连接天翼宽带(3G)”的选项，客户端会按照您的选择执行相应操作。

当您选择“提醒是否进行切换”的选项，客户端检测到天翼宽带(WiFi)信号会提醒您是否切换网络。

7) 基础设置

基础设置可以进行启动设置、关闭设置。

a) 启动设置

单击“设置”，选择“基础设置”，打开基础设置窗口。

当您输入帐号、密码信息后勾选了“自动为我登录”选项，则您下次在连网时客户端会自动为您登录。

b) 关闭提示设置

单击“设置”，选择“基础设置”，打开基础设置窗口。

请根据个人需求选择点击关闭按钮时进行的操作。当您勾选“保存设置，不再提示”选项，客户端会按照您的选择执行相应操作；取消勾选，点击关闭按钮会弹出退出确认窗口。

8) PIN码管理

PIN码可以防止您的天翼宽带（1X）与天翼宽带（3G）上网业务被非法使用。您可以修改PIN码，也可以设定是否启用PIN码保护功能。

a) 启用/禁用PIN码保护

启用PIN码保护功能，下次启动天翼宽带客户端时，需要校验PIN码。

b) 修改PIN码

单击“设置”，选择“PIN码管理 〉修改PIN码”，输入当前PIN码、新PIN码。单击“确定”按钮，完成PIN码修改操作。

说明：

· PIN码的长度为4～8位数字。

c) 验证PIN码

启用PIN码保护后，您需要输入正确的PIN码，才能正常使用天翼宽带（1X）或天翼宽带（3G）上网及UIM卡相关功能。

说明：

· 系统会提醒PIN码的剩余输入次数。如果连续输入错误的PIN码超过允许的次数，UIM卡被锁。此时，必须用PUK码解锁，否则不能执行与UIM 卡相关的操作。

· UIM卡被锁后，您仍然可以将UIM卡放入手机内拨打紧急电话。

d) 使用PUK码解锁

UIM卡被锁定后，启动中国电信天翼宽带客户端后，弹出“PUK解锁”对话框；

输入正确的PUK码；

输入新的PIN码；

单击“确定”按钮，完成解锁和PIN码修改操作。

说明：

· 系统会提醒PUK码的剩余输入次数。如果连续输入错误的PUK码超过允许的次数，UIM卡将被彻底锁死。

返回目录

网络接入服务

1.天翼宽带（WiFi）接入

1) 点击主界面上的天翼宽带（WiFi）“连接”按钮，如您已插入带uim卡支持统一认证的上网卡，且之前未设置天翼宽带（WiFi）帐号,认证通过后完成网络接入。如您未插入带UIM卡的上网卡，且之前未设置天翼宽带（WiFi）帐号，请根据向导输入天翼宽带（WiFi）接入帐号、密码并选择开户地，单击“确定”。如果连接失败，您可以再尝试使用其他天翼宽带接入方式进行拨号接入；

2) 连接过程中，点击“取消”，可取消本次连接；

3) 如要断开网络，请点击连接完成后主界面上方的“断开”按钮。

2.天翼宽带（3G）接入

1) 点击主界面上的天翼宽带（3G）“连接”按钮，连接天翼宽带（3G）网络成功后完成网络接入。如果连接失败，您可以再尝试使用其他天翼宽带接入方式进行拨号接入；

2) 当您连接上天翼宽带（3G）网络，如果天翼宽带（3G）信号过低时，将为您自动无缝切换到天翼宽带（1X）网络，您可以继续使用上网业务,但是在天翼宽带（3G）重新检索到信号的情况下，无法自动向3G切换，需要手动断开后重新连接天翼宽带（3G）；

3) 连接过程中，点击“取消”，可取消本次连接；

4) 如要断开网络，请点击连接完成后主界面上方的“断开”按钮。

3.天翼宽带（1X）接入

1) 点击主界面上的天翼宽带（1X）“连接”按钮，连接天翼宽带（1X）网络成功后完成网络接入。如果连接失败，您可以再尝试使用其他天翼宽带接入方式进行拨号接入；

2) 连接过程中，点击“取消”，可取消本次连接；

3) 如要断开网络，请点击连接完成后主界面上方的“断开”按钮。

4.自动连接

1) 点击“自动连接”按钮，按照用户已设置的自动连接顺序进行拨号，接入可用网络。默认连接顺序为天翼宽带（WiFi）、天翼宽带（3G）、天翼宽带（1X）；

2) 连接过程中，点击“取消”，可取消本次连接；

3) 如要断开网络，请点击连接完成后主界面上方的“断开”按钮；

4) 如要设置自动连接顺序，请单击“设置”，选择“自动连接设置”进行设置。

5.有线连接

1) 点击主界面上的有线网络“连接”按钮，有线网络连接成功后完成网络接入。如果连接失败，您可以再尝试使用其他天翼宽带接入方式进行拨号接入；

2) 连接过程中，点击“取消”，可取消此次连接；

3) 如要断开网络，请点击连接完成后主界面上方的“断开”按钮。

6.家庭无线连接

1) 在电脑带有无线网卡，并且能搜索到家庭无线信号的情况下，主界面会出现“家庭无线”按钮；

2） 点击主界面“家庭无线”按钮，会出现家庭无线帐号设置界面，输入SSID和密钥即可接入家庭无线网络，需要使用PPPOE拨号的情况下，请输入对应的账户密码；

3） 连接过程中，点击“取消”，可取消此次连接。

返回目录

天翼宽带客户端基础应用功能

1. “短信”应用

短信应用包括短信发送、接收、群发等功能。

1) 单击主界面的“短信”按钮

如未登录通行证，会弹出登录通行证界面，登录通行证以后方可使用该功能。

2) 登录通行证后，进入发送短信界面

图5 发送信息界面

进入发送短信界面后，您可以编辑短信，进行短信发送和接收；并在在短信编辑框右侧的通讯录中点选择收件人。

如果收信人不在通讯录之内，当您发送完信息后，会提示您是否把其加入通讯录中；

点击短信界面的“聊天记录”，可以查看历史聊天内容。

点击短信界面的“群发短信”按钮，进入群发短信界面，您可以勾选多个联系人，进行短信群发：

图6 群发信息界面

3) 在短信发送界面上，单击“短信信箱”按钮，进入短信信箱界面

a) 单击收件箱，您会看到所有收到的短信记录，可以进行回复、转发、删除等操作；

b) 单击已发短信，您可以查看所有已经发出的短信；

c) 单击草稿箱，您可以查看尚未发送的短信，您可以编辑、发送或删除等您想要的操作；

d) 单击垃圾箱，您可以查看已删除短信，您可以从垃圾箱彻底删除短信。

2. “通讯录”应用

通讯录应用包括新建联系人、修改联系人、删除联系人、向联系人发送信息、搜索联系人等功能。

单击主界面的“通讯录”按钮，如您未登录通行证，客户端会提示您登录通行证，弹出登录通行证界面。

1) 新建联系人

单击“新建联系人”按钮，您可以添加您联系人的相关信息；

2) 删除联系人

单击“删除联系人”按钮，您可以将联系人删除；

3) 移动联系人

单击“移动联系人”按钮，您可以移动已保存的联系人，移动到相关的分组；

4) 编辑联系人

单击“编辑联系人”按钮，您可以修改已保存的联系人，更改联系人的相关信息；

5) 排序联系人

单击“排序联系人”按钮，您可以对已保存的联系人进行排序，更改联系人的排列顺序；

6) 向联系人发送短信

单击“发送短信”按钮，您可以向联系人发送短信；

7) 向联系人发送邮件

单击“发送邮件”按钮，您可以向您选定的联系人发送邮件；

8) 导入联系人

单击“导入”按钮，您可以将指定格式的联系人列表导入通讯录中；

9) 搜索联系人

搜索功能，您可以输入相关的条件，客户端会根据您的条件，过滤搜索您需要的信息。

3. “网盘”应用

网盘应用包括下载文件、上传文件、删除文件、移动文件、新建文件夹等功能；

单击主界面的“网盘”按钮，如您未登录通行证，客户端会提示您登录通行证，弹出登录通行证界面。

1) 下载文件

选择要下载的文件，点击“下载”按钮，您就可以将文件下载到您指定的地方；

2) 上传文件

点击“上传”按钮，选择您要上传的文件，您就可以将文件储存于网盘；

3) 删除文件

您选择要删除的文件，点击“删除”按钮，您就可以将文件由网盘删除；

4) 移动文件

您选择要移动的文件，点击“移动”按钮，选择要移动到的文件夹，您就可以移动文件；

5) 新建文件夹

您点击“新建文件夹”按钮，输入文件夹名称后，您就可以新建文件夹；

返回目录

天翼宽带客户端扩展应用功能

您还可以点击“应用管理”按钮，查看更多的应用，进行安装、卸载、投票操作，点击“投票”按钮，您可以对该项应用进行评分。

扩展应用包括全部应用、电信推荐应用、已安装应用、热门应用以及快速查找功能。

1. 全部应用

全部应用各选项中，您不仅可以了解软件来源及大小，还可以根据实际情况进行安装、卸载等操作。

图7 应用界面

2. 电信推荐应用

单击“电信推荐应用”，界面显示出电信推荐的各种应用软件。

3. 已安装应用

单击“已安装应用”，界面显示出您之前所安装过的应用软件。

4. 热门应用

单击“热门应用”，界面显示出最近比较热门的应用软件。

5. 快速查找

您可以输入字母、汉字等相关的条件，单击“搜索”按钮，客户端会根据您输入的条件，显示您需要的信息。

返回目录

版本：V1.0.0

版权所有 © 2008-2010 中国电信股份有限公司

感谢您使用中国电信天翼宽带客户端，如需详细咨询其他内容请致电中国电信10000号或登录中国电信网上营业厅（ http://www.ct10000.com）。