用户进行刷机前，请仔细阅读以下内容。

将阿修罗SE连接电脑、或将阿修罗TE接收器插入电脑并短按手柄logo键开机后，长按手柄logo键至P、D-A两灯同时亮起时放手，再长按logo键约5秒钟，若D-A、D-D两灯能同时亮起，则表明是新版固件阿修罗，此时已切换至BFM模式，无需再刷机；若D-A、D-D两灯不能同时亮起，则需要手动刷入BFM模式。

**一、禁止事项：**

1、刷机过程中，严禁拔出手柄接收器或数据线，严禁重启电脑或中断电脑电源

2、出于系统稳定性的考虑，严禁在Windows8系统上进行操作

3、严禁使用任何官方以外的固件刷机

4、严禁同时连接多个手柄刷机

5、严禁对阿修罗以外的版本手柄刷机

6、严禁在非360手柄模式下刷机

7、对阿修罗TE刷机严禁使用数据线连接电脑进行操作

**二、注意事项：**

1、以下教程以Windows7系统作为示例，Windows XP系统操作过程与此类似

2、建议使用功能完整的32位Windows XP系统，或32/64位Windows7系统，Windows XP系统用户请确保已经安装阿修罗SE/TE手柄XBOX360驱动程序

3、阿修罗TE用户请确保手柄电量充足以供正常开关机

4、请使用USB2.0接口并保证接口连接及供电正常

5、刷机成功后，阿修罗TE使用数据线连接主机将无法切换至安卓模式，请使用接收器操作

6、请严格遵守刷机程序与手柄一一对应进行刷机

7、为了防止刷机失败，请在刷机程序安装完成后再插入接收器（TE）或手柄连接线（SE）

阿修罗TE/SE手柄刷机教程：


1、请将正在运行的程序进行必要的保存，然后重启电脑，将杀毒软件暂时关闭或卸载，不要打开任何其他程序

2、双击对应的安装包进行刷机软件安装，如图（1）




图（1）：“BETOP 2175S刷机程序”对应阿修罗SE刷机， “BETOP 2185接收器刷机程序”对应阿修罗TE接收器刷机

3、弹出安装向导后，单击“下一步（N）”进行安装，如图（2）




图（2）

4、阅读安装协议后，单击“我接受（I）”，接受安装协议，如图（3）




图（3）

5、根据需要选择安装位置后，单击“安装（I）”，如图（4）




图（4）

6、耐心等待安装进度，如图（5）



图（5）

7、安装过程中会弹出检查手柄是否插入的提醒，单击“OK”即可，如图（6）




图（6）

8、当Windows防火墙出现安全提示时，单击选择“始终安装此驱动程序软件（I）” ，如图（7）




图（7）

9、单击“完成（F）”，完成刷机软件安装，如图（8）




图（8）

10、刷机软件界面出现警告内容，仔细阅读后，单击“我接受”，如图（9）




图（9）

11、将阿修罗SE手柄（阿修罗TE用户用接收器）插入电脑USB口，台式机用户建议选择主机后部面板USB口，单击图（10）“刷机”按钮，系统提示“成功进入刷机模式”，如图（11），即开始刷机，刷机过程可能需要等候15~30秒，此过程中严禁拔出接收器或点击关闭按钮




图（10）




图（11）

12、系统提示刷机成功后，软件页面显示“升级成功！”，单击“OK”按钮，如图（12）



图（12）

13、单击关闭按钮，退出刷机软件，即完成刷机过程，如图（13）



图（13）

14、刷机完成后，阿修罗TE可能需要对码，打开手柄，长按LOGO键至P、X、D-A、D-D四指示灯快闪状态放手，手柄即自动进入对码状态；至P、X指示灯长亮状态即完成对码，手柄即可正常使用

15、刷机成功后，长按LOGO键至P、D-A指示灯亮起时放手，此时手柄将自动跳转至P、D-D指示灯亮起，再长按LOGO键至D-A、D-D指示灯亮起即成功进入安卓模式

以上教程，尚有不够详尽之处，敬请谅解。更多服务，请致电北通客服热线：400 6754 300.