
    阳光人脸检测与识别二次开发包(SDK)★说明★：
    
    在你开发的软件产品中，如果使用  "人脸＋密码"  双重认证来登录，将会更增 "含金量"。
    
    本版为青铜版(核心算法Ver3.91),是免费正式标准版,最大用户数1000,许可商用。(发布日期：2015-06-30)

    本核心技术为国人完全自主开发，未引用任何第三方图像库/人脸识别库/开源代码。

    特别申明：作者至今未对外公开和销售过源代码，若有则属黑客非法窃取的盗版。

    拥有本开发包二次开发权利的单位或个人.
    可以基于此开发包（或说此核心技术）进行二次开发.
    并可以（绑定本开发包）无限量销售二次开发的应用型软件产品.
    但不能对此开发包进行破解或改装，不能直接销售或变相销售此开发包.

    详情见网址 http://www.SunLightFace.com/pro/index.htm

    近期版本升级说明：
        1.Ver2.7 新增瞳孔定位功能，适用于高清照片的瞳孔定位或辅助虹膜识别。
        2.Ver2.8 人脸识别的鲁棒性优化，使能识别过去三年内的照片，识别速度提高20%。
        3.Ver2.9 人脸识别的光线自适应性能改良。
        4.Ver2.92 内存BUG的解决及相关操作说明文档的改进。
        5.Ver2.95 人工定位功能的加入，编译器优化编译，整体速度提高约15%。
        6.Ver3.01 人脸检测中曲度特征的加入，眼球定位再次改良。
        7.Ver3.05 侧脸识别小幅度改良。
        8.Ver3.38 复杂背景图像的处理速度改进；
                  三寸小照片的人脸检测、识别性能改进；
                  人脸检测误识率FER的大幅度下降。
        9.Ver3.51 在背光（逆光）环境下的人脸检测与识别的改进。
	.....


    阳光人脸检测与识别二次开发包(SDK)性能简介
一、二次开发包兼容性信息  
     1.二次开发包平台：Windows，源码主体由纯C++编写，仅含少量VC代码，且未调用GDI及第三方图库,故可易于移值到LINUX。
     2.二次开发包界面：SunLightFace.DLL,标准Win32 API调用，附详细说明书。 
     3.二次开发包支持语言：VC,VB,C#,JAVA,DELPHI。
     4.二次开发包版本分类：主动识别可见光版（即本网页所介绍），被动识别可见光版，主动识别红外版。
     5.作者能为SDK客户提供除SDK技术支持以外的二次开发技术支持，也可合作开发新项目。

二、二次开发包附加功能：
     1.赠送USB视频开发包。让VB,C#等也能轻松使用USB摄像头。支持多路多线程的WDM视频。
     2.动态模板更新，命中模板更新，活体识别。
     3.眼镜判断，人鼻定位，人嘴定位，人脸边界计算，人脸倾角计算。
     4.面膜提取，打瞌睡检测，眼球瞳孔定位。

三、人脸检测性能指标  
     1.角度范围：上仰30度，下俯30度，左侧30度，右侧30度，平面旋转60度。
     2.光照范围：太阳光，室内光，暗室，逆光。
     3.肤色范围：黄色人种，白色人种，棕色人种，黑色人种，女士化妆。
     4.其它支持：模糊照片，变色照片，褪色照片，戴眼镜，戴帽。
     5.图像大小：最大1280*1280，推荐320*240，类型：BMP/JPG。最多可从一张图像中检出32张人脸。
     6.人脸大小：最小眼距8像素，最大眼距200像素，推荐最佳眼距40像素。
     7.人脸检测正确率：(1500张像片随机测试):99.5%,其中误识率0.01%,漏识率0.04%。
     8.人脸检测速度：图像大小320*240,CPU:P4 2.4GHZ,平均速度<200ms/张。 
 
四、人脸识别性能指标 
     1.1C1速度：图像大小320*240,CPU:P4 2.4GHZ 小于1秒，（与库内总人数无关）。
     2.1CN速度：图像大小320*240,CPU:P4 2.4GHZ 在500模板库中进行1选，小于1秒；在1500模板库中进行1选 小于2秒。 
     3.2GB内存时最大模板容量10万，推荐每个人5至10个模板为佳。
     4.本版本是主动识别版，要求被识别者看着画面中的自己，态度端正严肃。
       可以带眼镜，但要保证眼球在画面中清晰可见。（少数眼镜会反白光，以至看不到眼球）



