===================================
伟纳电子
http://www.willar.com
===================================

PowerPCB 5.0安装


1.安装时选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)” 
2.要求license时暂且用Crack目录下的pcblic.dat代替 
3.安装（可能要重新启动计算机，忘记了） 
4.运行\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe（WIN2000、WINXP） 
或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe（WIN98） 
执行Functions目录下的“Install Sentinel Driver” 
以获得FLEXID7为“7-12345678” 
（同时还有另外一个，也可以用的） 
5.重新启动计算机 
6.进入Dos命令，在crack目录下运行“PCBCrypt -h 7-12345678” 
生成HOSTID=FLEXID=7-12345678的license文件：pcblic.dat 
（用另外一个FLEXID7也可以，FLEXID7可以用“开始”－> 
“PowerPCB with BlazeRouter5.0”－>“Security”-> 
“Licensing diagnostics”工具的“System Setting”选项看到。） 
7.用CRACK目录下的pcblic.dat代替PowerPCB安装目录下 
\Security\Licenses\目录下的pcblic.dat 
OK 
可以启动PowerPCB和BlazeRouter了 
=========================================================


先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后一定要config Sentinel driver一下，然后重新启动，启动后再运行PCBCrypt.exe，产生license.dat后,再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe，这次要选Romove Sentinel Driver一下，然后再重新启动机子，启完后再装Powerpcb5.0,装完后再运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe一下，然后选config Sentinel driver一下,然后再启动机子，启完后OK了 



