 Proteus与Keil联调
1.安装Proteus Version V7.1。 
2.安装keil C518.08 uVision3 setup。  
3.Keil 与Proteus连接，连接开始时必须在proteus安装目录下把 VDM51.dll 文件复制（若安装目录下没有，则要到网上下载一个此文件）到 Keil 安装目录的 \C51\BIN 目录中，。 
4.修改keil 安装目录下 Tools.ini 文件 
  用记事本(其它的编辑软件也可以,如Ultra Edit)打开Keil 根目录下的 TOOLS.INI 文件，
在[C51] 栏目下加入  
TDRV3=BIN\VDM51.DLL ("Proteus VSM Monitor-51 Driver" ) ，其中“TDRV3” 中的 “3”要
根据实际情况写，不要和原来的重复。 
5.打开 proteus，画出相应电路（随便某个电路，也可不画）。在 proteus 的 debug 菜单中选中 use remote debug 
monitor 。 
    在 keil 中编写MCU 的程序（也可不写，但要打开一个工程文件）。 进入 KEIL 的 project 菜单 option for target '工程名'。在
DEBUG选项中右栏上部的下拉菜选中 Proteus VSM Monitor-51 Driver（若出现了这些字样，则表示联调成功了）。 
    在进入seting，如果同一台机IP 名为127.0.0.1,如不是同一台机则填另一 台的 IP地址。
端口号一定为8000 。 



