RME Intelligent Audio Solutions

Fireface 800 / 400 / UFX / UCX / 802

FireWire-Treiber für Windows XP/Vista/7/8 32/64 Bit

Hinweise zur Treiberversion 3.114


Installation
-------------

Neuester Treiber:
http://www.rme-audio.de/download/driver_fw_win_xxxx.zip

Folgen Sie den Anweisungen des RME Driver Wizard. Der Treiberinstallationsassistent installiert/aktualisiert die Treiber. Danach Gerät anschliessen (Im Falle einer Erstinstallation) oder Rechnerneustart (für Treiberupdate).


-------------------------------


Allgemeine Neuigkeiten, Änderungen und Fixes


V 3.114 (04.02.2015, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 343 / 25 / 5)

TotalMix FX 1.08:

- Nur OEM: Bugfix ADM mit Playback-Kanälen

- Fix Fireface 400: Gainänderung in Eingangskanal 3 setzte Hardware Output 1/2 auf -1.0 dB

- Neue Optionen unter Options, Reset Mix: Set all channels mono, set all channel stereo, set all inputs mono/all outputs stereo (ADM). Achtung: diese Optionen bewirken zwar keinen kompletten Reset des Mixes, die Panorama-Einstellungen gehen aber verloren (Undo bringt den vorherigen Mixer-State zurück).


-------------------

V 3.110 (17.12.2014, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 343 / 25 / 5)


TotalMix FX 1.07


-------------------

V 3.100 (07.11.2014, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 343 / 25 / 5)


TotalMix FX 1.05:

- Volume Listenback wurde nicht gespeichert

- Die Mains und Phones Voreinstellung des Fireface 800 wurde von AN 9/10 auf AN 1/2 (Mains) und AN 9/10 (Phones 1) geändert. Diese neue Einstellung wird aber nur bei der Erstinstallation von TM FX oder einem Total Reset wirksam.

- Bugfix MIDI bei den neu unterstützten 'alten' Interfaces, was auch einige weitere Seiteneffekte beseitigt

- Settings (F3) funktionierte nicht korrekt. Die Auswahl bestimmter Kanäle für Talkback/Listen konnte weitere Probleme verursachen.

- Clear Submix (rechte Maustaste) löscht nicht mehr den Submix der Talkback- und Listen-Eingänge 

-------------------

V 3.099 (25.09.2014, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 343 / 25 / 5)


- Entfernt Autostart des alten TotalMix

- Unterstützung der gleichzeitigen Anzeige der Hardware Level Meter in TotalMix FX und DIGICheck

- Bugfix: Multiclient-Betrieb gestört bei WDM und 2 oder mehr ASIO-Hosts 


TotalMix FX 1.03:

- Verbessertes Handling des Icons in der Notification Area

- 3 Helligkeitsstufen zur Anpassung der Darstellung an den Monitor (Options - Preferences oder F2)

- Restart von totalmixfx.exe lädt das Programm nun auch unter 64 Bit Systemen aus \System32 

- CRM-Kanalauswahl ist nicht mehr eingeschränkt

- Kleines Grafikproblem des Mute und Solo Buttons beseitigt (Group und 135%)


-------------------

V 3.097 (11.08.2014, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 343 / 25 / 5)


- TotalMix FX 1.02B5 statt TotalMix. Unterstützt Fireface 800 und Fireface 400.

- Über den Parameter /silent kann der Installer auch ohne Benutzereingaben ausgeführt werden

- Über den Parameter /manual entpackt der Installer die Treiberdateien nach C:\RMEdriver. Diese können dann manuell installiert werden, falls der Installer mit einer Fehlermeldung abbricht.


-------------------

V 3.094 (13.06.2014, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 343 / 25 / 5)


- ASIO Latency Offset des 802 korrigiert

- Allgemein: ASIO Latency Offset berücksichtigt die Option 'DSP for record'

- Verändertes Sync-Verhalten bei externer Clock (ASIO Fehlermeldung)

TotalMix FX 1.01:

- Darstellungsfehler der FX unter Windows XP beseitigt

- Seit 1.0 funktionierte der LCD-Support des Mackie Protocol nicht mehr


-------------------

V 3.092 (19.05.2014, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 343 / 25 / 5)

TotalMix FX 1.00:

- Global Trim Gains wird nur noch über den Global Trim Knopf ausgeschaltet

- Verschiedene Fehlerbehebungen beim Laden von Workspaces (mögliches Grafikproblem nach dem mehrfachen Laden des gleichen Workspaces; mögliches Hängen nach dem mehrfachen Laden eines Workspaces mit Aux-Geräteeinstellung; mögliches inkorrektes Laden von Mac oder iPad Workspaces).

- Änderung im Channel Layout: die Spalte 'active' wurde entfernt. Die Liste zeigt nun nur die aktuell vorhandenen Kanäle an, abhängig von der tatsächlichen Samplefrequenz. Damit verschwinden auch falsche Kanalnamen bei der Nutzung der Option 'Count MADI Channels per port' mit MADI-Geräten.


-------------------

V 3.091 (07.05.2014, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 343 / 25 / 5)

- Bugfix Fireface 400: die neue Option WDM Devices beeinflusste die Einstellfunktion des Pegels über den Encoder


-------------------


V 3.089 (02.04.2014, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 343 / 25 / 5)

- Neu: Anzahl der WDM Devices kann im Settingsdialog festgelegt werden. Eine Reduzierung bewirkt eine deutliche Beschleunigung des Wechsels der Samplefrequenz, sowie eine Reduzierung der Zeit mit  andauernder CPU-Last, schnelleres Verhalten beim An- und Abstecken des Gerätes, sowie schnelleres Booten von Windows mit angestecktem Gerät. Die optimalste Einstellung ist 0, also keine WDM Devices, für beste Performance. Nur ASIO und MIDI sind dann aktiv. Eine typische Einstellung ist 1 bis 3 Devices (WDM für Media Player etc.), was ebenfalls ein deutlich schnelleres Verhalten als bei voller WDM-Kanalzahl bedeutet.

- Workaround für Bug in Windows FireWire Bandbreitenmanagement (kein Playback nach mehreren Start/Stops mit Samplefrequenzwechsel)

- In besonderen Fällen konnte nach einem Wechsel der Samplefrequenz von/zu Single/Double/Quad Speed eine falsche Puffergröße gemeldet werden

- TotalMix FX 0.999

- Hinweis: diese Treiberversion erfordert DIGICheck Version 5.71 oder höher!


-------------------

V 3.085 (27.02.2014, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 343 / 25 / 5)

- Support für das Fireface 802 hinzugefügt

- ASIO Samplefrequenzumschaltung funktionierte nicht korrekt in Pyramix 

TotalMix FX 0.998:

- Verbessertes Undo: Das Laden eines Workspaces nach dem Editieren mehrerer Snapshots entfernte diese Änderungen aus dem Undo Puffer

- Mehrere kleine Verbesserungen

- Kompatibel zu den neuesten Firmwares für die iPad App V 1.1


-------------------

V 3.084 (13.02.2014, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 341 / 23)


TotalMix FX 0.997:

- Bugfix: Bewegen der Fader einer Gruppe führte bei aktiver Option ’FX Send to Main Out’ zum Absturz

- Mic Gain CC MIDI Control Kanalnummerierung überspringt versteckte Kanäle

- Reverb und Echo User Presets lassen sich per MIDI CC laden: B2 0C nn für Reverb Preset 1 bis 16, B3 0C nn für Echo Preset 1 bis 16


-------------------

V 3.082 (10.12.2013, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 341 / 23)

- Unterschiedliche Namen für die MIDI-Ports der Geräte: 'FF800 Midi Port' für Fireface 800, 'FF400 Midi Port' für das Fireface 400, 'UFX Midi Port' für das Fireface UFX.


-------------------

V 3.081 (22.11.2013, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 341 / 23)

- TotalMix FX 0.996


-------------------

V 3.080 (10.09.2013, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 341 / 23)

- TotalMix FX 0.994

- Kompatibel zu Windows 8.1

-------------------

V 3.078 (15.08.2013, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 341 / 23)

- TotalMix FX 0.992

-------------------

V 3.077 (17.07.2013, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 341 / 23)

- TotalMix FX 0.99

-------------------

V 3.076 (21.05.2013, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 341 / 23)

- Eigenes Treiberinstallationsprogramm. Dieses installiert die Treiberdateien vor, so dass Windows XP/7/8 sie beim Anstecken automatisch findet, und aktualisiert bereits vorhandene Treiberdateien.

- Unterstützung von ASIO 2.3 mit höherer Priorität des ASIO Treiber-Threads, aktiviert über die Option MMCSS auf der About-Seite des Settingsdialogs.

- Hinweis: Das Aktivieren dieser Option scheint derzeit nur bei höherer Last mit aktuellem Cubase/Nuendo sinnvoll zu sein. Bei anderen Programmen kann sie die Performance verschlechtern. Die Umschaltung wird nach einem Reset des ASIO-Treibers aktiv, daher lässt sich schnell und einfach testen, welche Einstellung besser funktioniert.

-------------------

V 3.073 (22.03.2013, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 341 / 23)

- Optimierung für den Windows 8 FireWire-Treiber

-------------------

V 3.071 (11.02.2013, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 341 / 23)

- TotalMix (FF 800/400): Speicherung der Preferences funktioniert nun immer auch unter Windows 8

- Settingsdialog: Zustand der Option Lock Registry wurde nicht korrekt angezeigt. Speicherung der Fensterposition funktioniert nun immer auch unter Windows 8


-------------------

V 3.070 (19.12.2012, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 341 / 23)

- Neues TotalMix FX 0.989 (UFX, UCX)

-------------------

V 3.069 (27.08.2012, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 341 / 23)

- Neues TotalMix FX 0.984 (UFX, UCX)

-------------------

V 3.068 (12.07.2012, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.71 / 341 / 23)

- Neues TotalMix FX 0.983 (UFX, UCX)


-------------------

V 3.067 (17.01.2012, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70 / 340)

- Support für Fireface UCX hinzugefügt

- Neues TotalMix FX 0.963 (UFX, UCX)


-------------------

V 3.062 (09.11.2011, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70 / 340)

- Neues TotalMix FX 0.96 (UFX)

- Settingsdialog: Falsche Einstellungen im Mehrgerätebetrieb beseitigt


-------------------

V 3.059 (10.10.2011, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70 / 340)

- Neues TotalMix FX 0.95 (UFX)

- Neue Option 'Lock Registry' im Settingsdialog, About

- Store/Read Flash im Settingsdialog arbeitete nicht korrekt

- Kleinere Verbesserungen


-------------------

V 3.047 (21.06.2011, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70 / 339)

- Neues TotalMix FX 0.942 (UFX)


-------------------

V 3.046 (17.06.2011, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70 / 339)

Allgemein:

- ASIO: Support für kAsioCanInputMonitor hinzugefügt

- Neues TotalMix FX 0.941 (UFX)


-------------------

V 3.044 (01.04.2011, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70 / 336)

- Alle Dateien auf Sprachneutral umgestellt

-------------------

V 3.043 (18.03.2011, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70 / 336)

- Neues TotalMix FX 0.93 (UFX)

- TM FX Hilfe und der Settingsdialog werden unter Win 64 richtig installiert

- Settingsdialog speichert seine Position

- Settingsdialog FF400/800: Buffersize 4096 bei QS entfernt (mehr als 2048 unterstützt die Hardware nicht)

- Settingsdialog: Pitch Menü/Listbox verbessert

- Settingsdialog: Frequenzauswahlbox verbessert

- Diverse kleinere Verbesserungen im WDM-Treiber

- WDM UFX: ADAT 2 1/2 heisst nicht mehr SPDIF

- FF 800 Stand-alone Kanal 1: Limiter-Zustand wird korrekt abgespeichert

- Multiclient Playback Mixing auf gleichen Kanälen

- FF 400: Encoder auf ungültigen Kanälen führte zum Absturz


- TotalMix Update (FF 400/FF 800):

- - 4 Fadergruppen definierbar. Diese können über 'Save All Presets' gespeichert werden.

- - Undo des letzten Presetwechsels

- - Neue Optionen zur Deaktivierung des Mackie Protocol und der Level Meter

- - Level Meter Daten zum Mackie Protocol hinzugefügt

- - Post Fader Mode hinzugefügt (Mackie: F16. An: MIDI Kanal 1, Note On A 4. Aus: MIDI Kanal 1, Note Off A 4)

- - Direkte Submix-Auswahl via Control Change Commands (Channel 1/2: BC 68/69 xx, Channel 3/4: BC 6A/6B xx etc.)



-------------------

V 3.034 (17.12.2010, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70 / 336)

- Neue TotalMix FX Hilfe

- Fehlende ADAT WDM Devices in inf Datei hinzugefügt


-------------------

V 3.033 (3.12.2010, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70 / 336)

- Neues TotalMix FX 0.924


-------------------

V 3.032 (8.11.2010, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70 / 332)

- ASIO Samplefrequenz kann jetzt bei parallel laufendem DIGICheck verändert werden


-------------------

V 3.031 (5.11.2010, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70 / 332)

- TotalMix FX 0.915

- Grössere Buffer für Double und Quad Speed im Settingsdialog

- Mögliches Aufhängen beim Umstellen der Samplerate beseitigt

- Einstellung des Kopfhörerpegels im FF400 Settingsdialog war vertauscht 

- Latenz kann jetzt im laufenden Betrieb mehrerer ASIO-Anwendugen verändert werden (wichtig für parallelen Betrieb von DIGICheck)


-------------------

V 3.027 (4.10.2010, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70 / 328)

- Unterstützt das Fireface UFX.  TotalMix FX 0.91.


--------------------

V 3.020 (23.08.2010, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70)

- Sonar WDM KS: 16 Bit Modus implementiert

-------------------

V 3.018 (19.08.2010, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70)

- Sonar WDM KS: Workaround zur Erkennung implementiert

-------------------

V 3.017 (17.08.2010, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70)

- TMS für ASIO lässt sich im Settingsdialog abschalten

- Zufällige Verzögerung beim Start des ASIO-Treibers beseitigt


-------------------

V 3.016 (30.06.2010, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70)

- Das FF 800 zeigte unter WDM nicht alle Kanäle

- Im Mehrkartenbetrieb synchronisieren sich die Dialogtabs (Buffergrösse, Samplerate)

- Die Einstellung Front/Rear des Eingangs 1 wird jetzt sofort übernommen

- Im Clock Mode Slave wird nun vor einer falschen Eingangfrequenz gewarnt


-------------------

V 3.015 (23.04.2010, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70)

- Doppelten 24 Bit Eintrag in WDM Eigenschaften entfernt

- Namen in inf-Datei korrigiert (Settings und Mixer Fenster wurde immer gestartet)

- Store/Read im Settingsdialog anders platziert (Problem in XP)


-------------------

V 3.014 (22.04.2010, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70)

- Fireface 800 hatte einen MIDI I/O zu viel

-------------------

V 3.013 (19.04.2010, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70)

- Änderung der Samplefrequenz funktionierte unter ASIO und WDM-KS nicht wie erwartet

- Prüfung der Firmwareversion zum Settingsdialog hinzugefügt

- Werkspresets von FF 400 und FF 800 waren vertauscht


-------------------

V 3.012 (29.03.2010, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70)

- Neue Kernroutinen, besserer P&P Support, diverse BSOD beseitigt

- Standby bei laufender Wiedergabe möglich

- Verbesserte Kompatibilität zum Windows 7 FW-Treiber

- Neuer Settingsdialog mit Vorgabe der Samplefrequenz für WDM

- Verbesserte WDM Kompatibilität, Lautsprecher Surround Routinen überarbeitet


-------------------

V 2.9992 (18.01.2010, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70)

- Änderung der Reihenfolge mehrerer Geräte unter verschiedenen Betriebssystemen gefixt

-------------------

V 2.9991 (11.12.2009, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70)

- MME-Support entfernt (fireface_mme.dll)

-------------------

V 2.999 (27.11.2009, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70)

- Unter Windows 7 64 Bit leuchtete nach Standby die HOST LED fälschlicherweise.


-------------------

V 2.998 (5.11.2009, aktuelle Firmware: 2.77 / 1.70)

- Dieser Treiber erfordert Firmware 2.77 bzw. 1.70!

- Änderung des Übertragungsmodus um einen Bug in Windows 7 zu umgehen

- Zusätzlicher Reset nach Sleep um einen Bug in Windows 7 zu umgehen

- ADM Bug für OEMs beseitigt (fehlende Initialisierung wenn ASIO nicht benutzt wird)


-------------------

V 2.993 (13.10.2009, aktuelle Firmware: 2.70 / 2.47 / 1.69)

- WDM: Anpassung für Adobe Auditions DirectSound ASIO Wrapper (8-Kanal Input Device entfernt)

-------------------

V 2.992 (01.10.2009, aktuelle Firmware: 2.70 / 2.47 / 1.69)

- Bug der Version 2.98 beseitigt: Treiber-Update unter XP führte am Ende zum Absturz (BSOD)

-------------------

V 2.98 (28.09.2009, aktuelle Firmware: 2.70 / 2.47 / 1.69)

- Kompatibel zu Windows 7 (siehe Hinweis unten)

- Zuverlässiges Beenden eines ASIO-Threads auch in schwierigen Situationen

- Prozessverwaltung für Multiclient-ASIO funktionierte auf einigen Rechnern nicht wie erwartet

- Settingsdialog: Neue Icons

- Settingsdialog: MMCSS Schalter entfernt

- TotalMix: Neuer Skin und neue Icons

- TotalMix: Scrolling nur der Fadersektion, Quickpanels bleiben rechts stehen.

- TotalMix Matrix: Fehlender Refresh bei Änderung der I/O Labels ergänzt

- TotalMix: Passwort zum Sperren des Mixers hinzugefügt

- TotalMix: Bugfix Faderfox Auswahl des Submix in dritter Reihe

- TotalMix: Die Option 'Ignore I/O Labels' arbeitete nicht korrekt


-------------------

V 2.95 (30.01.2009, aktuelle Firmware: 2.70 / 2.47 / 1.67)

- Mixer wird nach Standby neu geladen

- Offset um einen ASIO Buffer im LTC Mode hinzugefügt


-------------------

V 2.94 (15.12.2008, aktuelle Firmware: 2.70 / 2.47 / 1.67)

- FF400: LTC Funktion verbessert

- FF400/800: MIDI Output Performance optimiert


-------------------

V 2.91 (31.10.2008, aktuelle Firmware: 2.70 / 2.47 / 1.67)

- ASIO: Stop konnte in Sonar einen BSOD verursachen

- TotalMix: Support für Faderfox TM1 hinzugefügt


-------------------

V 2.898 (22.08.2008, aktuelle Firmware: 2.70 / 2.47 / 1.67)

- ASIO: Speicherloch beseitigt. Dies trat bei jedem Start/Stop von ASIO in Grösse der aktuellen Buffer Size auf, und blieb daher normalerweise ohne Einfluss und unbemerkt.

- Eine erzwungene Treiberinstallation (kein Plug and Play, sondern mittels Add Hardware als Legacy hardware) sollte keinen BSOD mehr verursachen.

- TotalMix: OVER LED um 1 Pixel verschoben.


-------------------

V 2.896 (9.07.2008, aktuelle Firmware: 2.70 / 2.47 / 1.67)

- Vista: MMCSS-Einstellung wird gespeichert, und MMCSS ist per Default auf 'Aus'

-------------------

V 2.895 (2.07.2008, aktuelle Firmware: 2.70 / 2.47 / 1.67)

- Vista: MMCSS kann im Settings / About Dialog deaktiviert werden

-------------------

V 2.894 (16.06.2008, aktuelle Firmware: 2.70 / 2.47 / 1.67)


- Vista: verbesserte Prioritätsbehandlung des Audio-Threads

- Vista: Neue Routinen für das Startup-Bestätigungsproblem hinzugefügt


-------------------

V 2.89 (5.06.2008, aktuelle Firmware: 2.70 / 2.47 / 1.67)


- WDM: Speaker Setup bestimmt nun ob eine 8- oder 6-Kanal Wiedergabe erfolgt.

- WDM: Pitch-Shift Problem bei externer Clock beseitigt


-------------------

V 2.87 (16.05.2008, aktuelle Firmware: 2.70 / 2.47 / 1.67)


- Support für DirectMusic MIDI hinzugefügt


-------------------

V 2.86 (4.03.2008, aktuelle Firmware: 2.66 / 2.47 / 1.66)


- TotalMix: Support für eigene Bitmaps. Nähere Informationen sind im RME Forum zu finden.

- TotalMix: 1 Pixel Offset auf dem Bus Menü Hintergrund beseitigt

- TotalMix: Neue Option 'Level Meter Text Color'

- WDM: 8-Kanal Wiedergabe funktionierte nicht korrekt

-------------------

V 2.85 (6.02.2008, aktuelle Firmware: 2.66 / 2.47 / 1.65)


- TotalMix: Code geändert um Abstürze bei Namensänderung der Kanäle im Mischer zu vermeiden

- TotalMix: Darstellungsproblem auf Blindplatten bei Namensänderung beseitigt

- TotalMix: Neue Option 'Ignore I/O Labels'

- ASIO: ASIO Treiber konnte abstürzen wenn kein Fireface vorhanden war


-------------------



Copyright RME 02/2015
Alle Rechte vorbehalten. Windows XP/Vista/7/8 sind Warenzeichen der Microsoft Corporation. ASIO, Cubase und VST sind Warenzeichen der Steinberg Media Technologies GmbH. ADAT ist ein Warenzeichen der Alesis Corp.
