
华为 HG232 的LEDE r4101 （2017-05-10最新源码编译）接近完美
USB、wifi均正常，U盘自动加载，已包含后台及中文界面
路由默认IP为192.168.1.1 默认账号：root 默认密码：admin

HG232的UBoot不好，而且不能刷潘多拉的HG255D固件的UBoot，否则变砖，UBoot的http刷机很多固件不支持，TFTP方式可以刷入大固件，但极容易失败。

HG232刷机方法及技巧：
使用UBoot刷机，方便但对固件兼容不好
1. 进入http刷机界面按住reset接通电源，TTL串口显示Enter http firmware upgrading mode:后马上访问 http://192.168.1.1/upload.html
2. 上传 lede-ramips-rt305x-hg232-initramfs-kernel-170510.bin (操作要快！)
   浏览器出现 Huawei Firmware Upgrading Mode, Waiting for 2 minutes.... 为上传成功，页面空白为上传失败重试或更换可用固件

HG232串口+TFTP刷大固件
1. 先用可以启动并能让网络正常驱动的固件（如lede-ramips-rt305x-hg232-initramfs-kernel-170511.bin）启动，并使电脑与路由LAN1连接，电脑设置IP为192.168.1.2。
   先用命令ping 192.168.1.2确认网络畅通后，再用reboot命令重新启动，注意不要插拔电源。
2. 启动时按2进行刷机，文件名： lede-rt305x-hg232-squashfs-sysupgrade-170510.bin （经常网络不通，不断重试总会成功）


注意：由于该设备内存小不能在系统中通过 sysupgrade 或 LUCI 界面操作升级，只能通过UBoot的http或TTL+TFTP升级。最新版本的LEDE经常出现内存为0问题，建议使用潘多拉固件。潘多拉固件只有某个旧版能用，可到 http://download.csdn.net/detail/hynnet/9101851 下载。


有任何问题欢迎互相交流学习，我的邮箱为： huangyingning at gmail

注：LEDE为OpenWRT的替代分支
