USB 连接 - 打印机驱动程序安装指南

USB 连接
按照此步骤通过 USB 连接来连接设备和计算机并安装驱动程序。

须知
确保启动计算机时以管理员组成员的身份登录。 在 USB 环境中，您无法获取设备信息，也无法使用“部门 ID 管理”功能。 如果要通过 USB 连接连接您使用的设备，根据打印机型号的不同，可能需要可选的 USB 接口板。 根据您使用的打印机型号，必须预先设置设备的“PDL 选择 (PnP)”功能。有关详细信息，请参阅随设备一起提供的手册。

1.
关闭设备。
2.
启动安装程序 → 按照对话框中的指导说明执行操作。
有关详细信息，请参阅“网络连接”的第 1 步到第 3 步。
3.
选择“使用 USB 连接安装” → 单击“下一步”。
如果正在使用 PCL5e、PCL5c 或 PCL6 打印机驱动程序，根据打印机的不同，可能会显示用于选择打印机驱动程序的对话框。如果显示对话框，请选择打印机驱动程序并单击“下一步”。
4.
如果显示“一旦启动安装，则无法停止。要继续吗?”的消息，请单击“是”。
5.
当出现下面的消息框时，请使用 USB 电缆连接设备和计算机 → 打开设备。
如果使用的是 Windows XP，请在下一个显示的对话框中选择“自动安装软件（推荐）” → 单击“下一步”。
如果显示以下屏幕，请单击“下一步”。
6.
单击“重新启动”（或“退出”）。
安装的设备显示在 Windows“控制面板”的“设备和打印机”（或“打印机和传真”或“打印机”）中。
驱动程序现已安装。