
                    MCGS 嵌入版组态软件自述文件
			---MCGS 组态软件开发组
_________________________________________________________________

嵌入版发行版本号：7.6(03.0002)
嵌入版发布日期：2013年3月22日

MCGS 嵌入版组态软件分为组态环境和运行环境两部分，组态环境的硬件需求和
软件需求与通用版一致。运行环境运行于昆仑通态的MCGSTPC系列嵌入式一
体化工控机。

查看帮助
--------
    有关MCGS 嵌入式组态软件的使用帮助请参阅《MCGSE用户手册》;
    有关昆仑通态TPC的使用、升级等帮助请参阅《TPC用户手册》;
    有关昆仑通态各种TPC的安装帮助请参阅《各种型号TPC硬件安装手册》;

7.6(03.0001)修改内容
----------------------
    1、完善存储兼容性，恢复报警和事件型存盘通过脚本函数强制刷盘功能；
    2、限制历史数据存满后删除文件数量，避免删除时间长导致死机；
    3、CESVR启动速度优化修改，缩短启动时间2秒钟；
    4、增加针对K和Hi全系列产品的兼容性的处理
    5、调整组态新建modbus转发设备的默认采集周期为1秒，避免过快导致的运行性能下降
    6、支持在win7-64位操作系统下的USB从口下载功能支持
    7、增加配方导入导出，动态创建功能
    8、增加通过数据对象名字或者组对象序号来获取和设置实时数据对象的值的功能
    9、增加运行环境配方对话框大小动态调整功能，通过SetNumPanelSzie脚本函数实现
    10、其他软件bug的修改

7.6(03.0002)修改内容
----------------------
	解决历史数据存盘路径兼容性问题
    
    改动详细说明请参阅《MCGSE用户手册》。

版本适用范围
------------
    1、7.6(03.0002)运行环境和7.6(03.0001)组态环境适用于全系列产品。
    2、老版本组态环境可直接向7.6版本运行环境下载工程。

安装说明
--------
    推荐硬件配置

    * CPU：使用相当于Intel公司的Pentium 233或以上级别的CPU；
    * 内存：128MB以上；
    * 显卡：Windows系统兼容，含有1MB以上的显示内存，可工作于800*600分辨率，65535色模式下；
    * 硬盘：MCGS 嵌入版组态软件占用的硬盘空间约为150MB。

    推荐软件配置

    * 操作系统：中文Microsoft Windows 2000 + SP4
    * 浏览器：IE 5.0或更高版本

    请在安装MCGS 嵌入版组态软件后重新启动您的计算机，以保证系统的正常运行。

联系方式
--------
　		公司总部 
·地 址：北京市海淀区上地信息产业基地六街七号研华大厦六层
·邮 编：100085
·电 话：010-62979682 
·传 真：010-62979059
·Email：mcgs@mcgs.com.cn 
·网 站：http://www.mcgs.com.cn 
 
 
北京昆仑通态自动化软件科技有限公司　版权所有