                        安装说明


1, 安装中文菜单
   将附带光盘中的client99se.rcs复制到windows根目录中。
说明：在复制中文菜单前，先启动一次Protel99se，关闭后将windows根目录
中的client99se.rcs英文菜单保存起来。
2, 安装PCB汉字模块
   将附带光盘中pcb-hz目录的全部文件复制到Design Explorer 99 se根目录中，
注意检查一下hanzi.lgs和Font.DDB文件的属性，将其只读选项去掉。
3, 安装国标码、	库
   将附带光盘中的gb4728.ddb（国标库）复制到Design Explorer 99 se/
library/SCH目录中，并将其属性中的只读去掉。
将附带光盘中的Guobiao Template.ddb（国标模板）复制到Design 
Explorer 99 se 根目录中，并将其属性中的只读去掉。
          汉化完成.OK!

4, 安装orCAD转换程序（如果需要的话）
   将附带光盘中orCAD-Protel目录中的全部文件复制到Design Explorer 99 se
根目录中。