欢迎使用斯沃数控电气装配仿真软件
开机后请回参考点
刀开关称闸刀开关，按极数分有单极、双极与三极几种，一般由刀片、触头座、手柄和底板组成。
按钮开关通常用作短时接通或断开小电流控制电路的开关。
接触器是用于远距离频繁地接通与断开交直流主电路及大容量控制电路的一种自动切换电器。
交流接触器常用于远距离接通和分断电压至1140V、电流至630A的交流电路，以及频繁控制交流电动机。
步进电动机能够将输入的脉冲信号转换为角位移，具有快速起停，精度高的特点。
热继电器电动机在实际运行中，短时过载是允许的，中，短时过载是允许的，但如果长期过载，欠电压运行或断相运行等可能使电动机的电流超过其额定值，这样将引起电动机发热。
行程开关是电气控制系统中通常采用直接测量位置信号的元件一行程开关来实现行程控制的要求。
中间继电器的结构和工作原理与接触器基本相同，触头系统没有主、辅之分，各对触头所允许通过的电流大小是相等的。
接近开关是无触头开关,按工作原理来区分，有高频振荡型、电容型、感应电桥型、永久磁铁型、霍尔效应型等多种，其中以高频振荡型最为常用。
低压断路器相当于闸刀开关、熔断器、热继电器、欠电压继电器等的组合，是一种既有手动开关作用，又能进行欠压、失压过载、短路保护的电器。
按钮开关通常用作短时接通或断开小电流控制电路的开关。
转换开关又称组合开关，它可以启停5KW以下的异步电动机，但每小时的接通次数不宜超过15～20次，开关的额定电流一般取电动机额定电流的1.5～2.5倍。
直流电动机是由静止部分（定子）和旋转部分(转子）组成。
熔断器又称保险丝，在低压配电线中主要作为短路和严重过载时的保护作用。
将电磁机构翻转180o安装，可得到断电延时型时间继电器
时间继电器是一种接收信号后，经过一定的延时后才能输出信号，实现触头延时接通或断开的控制电器。
停止按钮请选择SB1方式
启动按钮请选择SB2方式
复合按钮请选择SB3方式
接触器请选择KM方式
电源总开关请选择QS方式
过流保护请选择FU方式
接触器请选择KM方式
过载保护请选择FR方式
延时继电器请选择KT方式
