欢迎使用斯沃数控仿真软件
开机后请回参考点
手动回参考点请选REFR方式
手动快速移动请选RJOG方式
手动慢速点动请选JOG方式
手动手轮移动请选MPG方式
手动数据输入请选MDI方式
程序自动循环请选AUTO方式
程序自动循环请关舱门
程序编辑请选EDIT方式
程序输入机床加工请选DNC方式
根据图纸工艺编程序
根据图纸工艺定义刀具
首件加工请选单步Single block
零件加工合格请选循环
G00定位 (快速移动)
G01直线切削
G02/G03顺时针切圆弧/逆时针切圆弧
G04暂停
G17XY 面赋值
G18XZ 面赋值
G19YZ 面赋值
FANUC系统 G28机床返回原点
FANUC系统 G30机床返回第 2 和第 3 原点
FANUC系统 G40取消刀具直径偏移
FANUC系统 G41刀具直径左偏移
FANUC系统 G42刀具直径右偏移
FANUC系统 G50修改工件坐标
FANUC系统 G70精加工循环
FANUC系统 G71内外径粗切循环
FANUC系统 G72台阶粗切循环
FANUC系统 G73成形重复循环
FANUC系统 G74 Z 向步进钻削
FANUC系统 G75 X 向切槽
FANUC系统 G76切螺纹循环
FANUC系统 G90(内外直径)切削循环
FANUC系统 G92切螺纹循环
FANUC系统 G94(台阶) 切削循环
FANUC系统 G96恒线速度控制
FANUC系统 G97恒线速度控制取消
FANUC系统 G98指定每分钟移动量
FANUC系统 G99指定每转移动量
FANUC系统 G90使用绝对值命令
FANUC系统 G91使用增量值命令
FANUC系统 M00程序停止
FANUC系统 M01选择的程序停止1
FANUC系统 M02程序结束
FANUC系统 M03主轴正转
FANUC系统 M04主轴反转
FANUC系统 M05主轴停
FANUC系统 M30程序结束返回
FANUC系统 G49取消刀具长度偏移
FANUC系统 G98固定循环返回起始点
FANUC系统 G80取消固定循环
FANUC系统 G81中心钻循环
FANUC系统 G82反镗孔循环
FANUC系统 G83深孔钻削循环
FANUC系统 G83深孔钻削循环
FANUC系统 G90使用绝对值命令
FANUC系统 G91使用增量值命令
FANUC系统 G99返回固定循环 R 点
SIEMENS系统 G00定位 (快速移动)
SIEMENS系统 G01直线切削
SIEMENS系统 G02/G03顺时针切圆弧/逆时针切圆弧
SIEMENS系统 G04暂停
SIEMENS系统 G05终点圆弧插补
SIEMENS系统 G33恒螺距的螺纹切削
SIEMENS系统 G158可编程的偏置
SIEMENS系统 G25主轴转速下限
SIEMENS系统 G26主轴转速上限
SIEMENS系统 G17XY 面赋值
SIEMENS系统 G18X/Z 面赋值
SIEMENS系统 G19YZ 面赋值
SIEMENS系统 G74机床返回原点
SIEMENS系统 G75机床返固定点
SIEMENS系统 G40取消刀具直径偏移
SIEMENS系统 G41刀具直径左偏移
SIEMENS系统 G42刀具直径右偏移
SIEMENS系统 G500取消可设定零点偏置
SIEMENS系统 G54第一可设定零点偏置
SIEMENS系统 G55第二可设定零点偏置
SIEMENS系统 G56第三可设定零点偏置
SIEMENS系统 G57第四可设定零点偏置
SIEMENS系统 G53按程序段取消可设定零点偏置
SIEMENS系统 G70英制尺寸
SIEMENS系统 G71公制尺寸
SIEMENS系统 G90绝对尺寸
SIEMENS系统 G91增量尺寸
SIEMENS系统 G94*进给率F,单位毫米/分
SIEMENS系统 G95进给率F,单位毫米/转
