〈〉〈〉〈〉〈〉〈〉若您的PLC不想用V0~V3来同步,你可以在TP300软件里修改,同时在PLC编程软件调用的子程序Date1、Date2、Date3、Date4 改成TP300里修改后的寄存器就可以了。 〈〉〈〉 

         
    PLC时钟与TP300时钟同步简述

一、用TP300编程软件，打开“PLC时钟与文本时钟同步.evp”文件，可以看到文本制作的示例的画面。

二、用海为PLC编程软件打开“PLC时钟与TP300时钟同步示例.gpc”文件，可以看到“PLC时钟与TP300时钟同步”的程序。

三、分别将以上两个文件下载到文本和PLC中，用通讯线把文本与PLC连接起来，就可以实现“PLC时钟与TP300时钟同步”的控制。


          本例文本画面制作过程主要点说明：

TP300时钟自动以BCD码的形式写入PLC的V0-V3寄存器中，分别为：V0低字节为秒，V1低字节为分，V1高字节为时，V2低字节为日，V2高字节为月，V3低字节为星期，V3高字节为年。（TP300时钟自动写入PLC地址可通过文本编辑软件里“设置TP300”控制器寄存器号任意修改）

PLC程序编写主要点解释说明：因为PLC时钟存储为7个寄存器，因此需要把文本时钟存储由4个改为7个寄存器，同时因为TP300的时钟是以BCD码自动写入到PLC的寄存器，必须把BCD码转换为二进制码，由于PLC时钟顺序与TP时钟顺序不一样，所以要把TP300时钟顺序改为和PLC时钟一样的顺序，然后就实现PLC时钟与文本同步。

注：由于TP300默认为WORD型，时钟是两个字节组成一个写入。每次固定写入秒数。初始化时全部写入，在每分钟开始时TP300时钟全部写入一遍PLC,其它只是写入秒.

