          PLC实现文本画面切换简述

一、用TP300编程软件，打开“PLC实现文本画面切换示例.evp”文件，可以看到文本制作的示例的画面。

二、用海为PLC编程软件打开“PLC实现文本画面切换示例.gpc”文件，可以看到PLC实现文本画面切换的程序。

三、将以上两个例子分别下载到文本和PLC中，用通讯线把文本与PLC连接起来，就可以实现PLC来控制文本画面。

        PLC实现文本画面切换的原理：

文本运行时，PLC将数值n,写入到文本【设定TP300】里的“自动变换显示画面”的寄存器地址（本例V300），文本将画面切换到第n面，随后文本将“自动变换显示画面”的寄存器地址清零（本例V300）,当前画面的号存储在“报告当前画面号”的寄存器地址（本例V301）

注：通过TP300编辑软件里“设置TP300”控制寄存器号，可任意修改“自动变换显示画面”的寄存器地址（本例为V300），和“报告当前画面号”的寄存器地址（本例为V301）

注：“自动变换显示画面”的寄存器地址（本例V300）高字节控制蜂鸣器，（给高字节赋值必须大于等于128），低字节控制画面