

**********************关于PLC编程电缆安装驱动的一些问题**********************************


一、驱动的安装（操作系统Windows XP）

1、将光盘放入光驱，把编程电缆插入电脑的USB接口，系统会自动发现新硬件并弹出安装向导。

2、安装向导提示两种安装方式:“自动化安装”及“手动列表安装”。

3、在这里为了方便快捷的安装好驱动，请选择“手动列表安装”，下一步后，把路径指向光盘对应的正确驱动，下一步即可安装好驱动。

4、注意在这里需要说明的是电缆需要安装两次驱动程序，第一次安装“通用串行总线控制器”，第二次安装“ 端口”。

5、完成1、2、3步即为第一次驱动安装，第二次安装即在第一次安装完成后，系统又会提示发现新硬件，选择“手动列表安装”后，点下一步,
   
   即可完成第二次驱动安装。此时编程电缆驱动才算真正的安装完毕。

二、编程电缆的使用

1、 编程软件有以下注意事项：三菱V7.08以上（MEDOC及FXGP-WIN3.0免安装版本不支持USB）、松下V2.1以上、西门子200 V4.0sp4以上

    欧姆龙V5.0以上、富士V2.0以上

2、安装好正确的编程软件后，在软件里选择电缆生成的串口就可以正常通信了。

三、驱动安装问题

1、无法安装驱动？
  答：请检查你的驱动光盘是否好坏，是否照上面的安装方法安装，电缆是否插入电脑，是否有安装两次驱动。

2、安装好驱动无法通信？
答：驱动安装好后，用鼠标右键点击桌面上“我的电脑”->“属性”->“硬件”->“设备管理器”->双击“端口”这时，电脑里生成一个新的USB的(COM口)，
那么您PLC编程软件里必需更改为与此COM口一致才可以正常通信。

