WindLDR Ver5.33
欢迎使用WindLDR编程软件。
在使用WindLDR之前请进行用户注册。
请打印WindLDR CD-ROM中的Chinese文件夹中的“注册用纸.pdf”文件，填写相应各项内容后传真至021-5353-1263, 852-2563-0171。

对于持有Ver4.00以后版本WindLDR的用户，实行最新软件的随时、无偿更新服务。
注册用户可以通过下记网站进行软件更新，请随时确认更新信息。
http://www.idec.com/cnzhs/productsupport/download/upgrade_windldr.html

===================================================================================================================

○WindLDR版本 5.33新功能

1.解决了以下问题。

·在对FC5A-D32,FC5A-D16进行系统更新时，可能出现失败。

2.解决了在德语版的WindLDR中出现的以下问题。

·在FC4A-J4CN1,FC4A-J8C1,FC4A-J8AT1,FC4A-K2C1使用时ANST指令不能正常运行。

3.解决了英文版、德语版和西班牙语版的WindLDR中出现的以下问题。

·不能正确显示助忆码。


○WindLDR版本 5.32新功能

1.解决了以下问题。

·在Modbus主机请求表中，错误状态的数据寄存器范围没有被检测。
·在Modbus主机请求表中执行导出时，导出的CSV文件中没有插入换行。
·使用FC5A程序的更改辅助功能转换程序时，即使在用户设置对话框中指定固定列，梯形阶的宽度没有更改为指定的固定列数。


○WindLDR版本 5.31新功能

1. 支持FC4A系统版本210

·禁止上传程序功能
·用户程序禁读


○WindLDR版本 5.30新功能

1. 支持FC5A系统版本210

·禁止上传程序功能
·键矩阵功能
·新指令：XCHG、INC、DEC、SUM、RNDM 、DJNZ、NDSRC、TADD、TSUB、HTOS、STOH、HOUR

2. 改善了模拟模式

·支持使用PC的COM端口进行用户通信 的模拟。
·追加了在没有使用PC的COM端口的脱机工作状态下的通信测试功能 


○WindLDR版本 5.21新功能

1. 支持FC5A系统版本200

·I/O 强制功能
·字节排序设置
·内存盒上传程序功能
·RUN LED闪烁模式
·提高了指令的功能：MOV、IMOV、CMP、ATOB、BTOA、RXD
·新指令：TMLO、TIMO、TMHO、TMSO、CNTD、CDPD、CUDD、NSET、NRS、TCCST、LC、DTDV、DTCB、SWAP、FIFOF、FIEX、FOEX

2. 追加了FA系列PLC置换到FC5A系列PLC的辅助功能

3. 支持Windows Vista

4. 改善了梯形图编辑器

·追加了交叉参考对话框 
·改善了注释编辑器对话框 
·追加了书签功能 

5. 改善了注释下载

·追加了注释下载设置对话框 
·可以下载作为注释用的梯形阶注释、标记名称和注释、注册监控和文件名。

6. 操作数编辑器

·追加了操作数数据一览 
·程序写入后，可以将操作数数据自动写入到PLC。
·程序读取后，可以从PLC自动读取操作数数据。

7. 改善了联机监控模式

·改善了多点监控对话框 
·自定义监控对话框 可以直接下载到PLC
·梯形图上的监控显示可以在十进制和十六进制间切换。

8. 改善了模拟模式

·改善了当再次进行模拟时将保持上次模拟时的操作数值。
·支持使用PC的COM端口进行维护通信 的模拟。
·追加了用于监控模拟器与外部设备间所传送的通信数据的串行端口监控对话框 

9. 改善了通信和保护功能

·追加了IP地址设置对话框 
·可以使用COM1-256
·追加了新程序写入选项 。程序写入完成后，可以自动清除PLC的操作数。
·PLC的用户程序被保护时，无需先转到监控模式解除保护，程序写入时将可以解除保护。
·改善了当被保护的用户程序处于联机编辑状态下编辑时，不需要输入密码。密码的输入仅在联机编辑开始时输入一次即可。


○WindLDR版本 5.10新功能

１．支持扩展RS232C通信模块 (FC5A-SIF2)
支持新上市的扩展RS232C通信模块 (FC5A-SIF2)。

有关扩展RS232C通信模块 (FC5A-SIF2)的详细信息，
请参阅FC5A系列MicroSmart　Pentra 扩展RS232C通信模块 用户手册。


2．支持FC5A CPU模块的Modbus 主机 / 从机功能扩展 
支持进行扩展的FC5A CPU模块的Modbus 主机 / 从机功能。
扩展内容如下所述。

Modbus主机功能
- 从机可连接数从31台扩展到247台
- 随着从机数量的增加，可以设置的请求数从255个扩展到2040个

Modbus从机功能
- 可以分配的从机编号从31扩展到255。

COMRF指令

3. 梯形图→指令表转换时，增加了一个错误的梯形图的类型
详细内容请参阅此处。

请注意本产品具有以下限制。
在搭载了NeoMagic公司的视频卡的计算机上，工具栏不能正确显示。

当打开多个梯形图文件时，最大化子窗口时，子窗口右上角的关闭按钮以灰色显示。
可以通过点击关闭按钮来关闭子窗口。

如果给空白的梯形阶添加梯形阶注释，然后进行附加注释下载，当读取此用户程序时，其注释将被作为下一个梯形阶的注释读出。

创建WindLDR的快捷键时，请务必将运行文件夹指定为下载了WindLDR的文件夹。如果运行文件夹未指定，将在桌面上创建文件。

在Windows95中不能使用调制解调器通信功能。

matumo在FA系列中不能使用调制解调器通信功能。

工具栏固定显示在画面的上部。

在Windows 95/98操作系统上显示“帮助”时，“搜索”选项卡不能显示或者搜索选项卡的内容有乱码。这是因为，在Microsoft WinHelp的功能中，文本搜索功能使用FTSRCH.DLL文件。由于Windows 95、98中不含有这个DLL，因此通常文本搜索选项卡不能显示。但是，虽然搜索选项卡能够显示但内容有乱码的原因，被认为是在下载英文版软件时此DLL文件也被同时下载造成的。请注意在Windows 95、98中会有上述问题发生。

使用低性能PC下载用户手册时，有可能失败。这时，请再次启动用户手册的安装程序并进行下载。
 
--------------------------------------------------------
以下是Ver4.00～Ver.5.03的版本升级内容。

○WindLDR版本 5.03

修改了在版本5.02中出现的如下缺陷。

- 使用配置了双核处理器(*1)的电脑以及配置了支持Hyper-Threading Technology的处理器(*2)的电脑，会导致WindLDR的模拟器不能正常运行。

*1：下列处理器符合条件。
英特尔公司制造的　“奔腾 D (Pentium D)”、“奔腾 XE (Pentium XE)”、“酷睿 (Core Duo)”、“酷睿 2 (Core 2 Duo)” 和AMD公司制造的“Athlon 64 X2”等

*2：下列处理器符合条件。
英特尔公司制造的 “奔腾 4 HT (Pentium 4 HT)”等

- FC5A为数据连接从机时，存在不能与数据连接主机通信的缺陷

- 在选中“添加宏指令还原信息”复选框的状态下，将设置有FC5A用的PIDST指令的程序下载到FC5A时，存在不能执行PIDST指令之后的指令的缺陷


○WindLDR版本 5.02

修改了在版本5.01中出现的如下缺陷。

-无法进行与FA系列、Micro3/3C用加载器的连接。


○WindLDR版本 5.01

修改了在版本5.00中出现的如下缺陷。

-执行联机编辑时有可能显示不正确的警告对话框。

-可以使用经由以太网进行联机编辑。


○WindLDR版本 5.0新功能
 
1．支持MicroSmart(FC5A)

支持新上市的MicroSmart(FC5A)系列。
有关FC5A的详细信息：
FC5A系列、MicroSmart、用户使用手册
详情请参照FC5A帮助 。

2．追加模拟功能

模拟 功能是指，检查已创建的梯形图程序逻辑是否正常运行的功能。
在不使用PLC的情况下，可以对已创建的梯形图进行调试。

3．强化监控功能

-联机编辑  功能追加

-自定义监控 追加

-指令监控 追加

-监控  功能追加

4．强化与PLC的通信功能

-PLC 

-转换、写入、监控  

-自动通信重试 

5．追加项目浏览器功能

项目浏览器 具有对已保存的自定义监控和可配置指令以树状列表的形式显示的功能。


○WindLDR版本 4.70新功能

1. 支持Web服务器单元
可以通过以太网进行程序下载、程序上传、程序对照、联机监控等的处理。


○WindLDR版本 4.62新功能

1. 支持多国家语言
支持日文、英文、德文、西班牙文、中文五国语言。（新追加中文版本）

2. 宏指令还原功能（追加新功能）
在以前的旧版本中，下载到PLC的宏指令，在进行上传时被扩展为几个MOV指令。而在V4.62版本中，在进行上传时可以选择将宏指令扩展为MOV指令上传，或者不进行扩展直接上传两种形式。

3.修改缺陷
(1)修改了当PLC机种设置为Micro3C时，在打开详细设置对话框后，RXD指令的间接数据寄存器设置对话框的错误检查范围变成Micro3的错误检查范围的缺陷。

(2)修改了在使用Windows XP时，程序下载确认对话框有时会隐藏到主窗口后面的缺陷。

(3)修改了CNT;CDP;CUD;SFR指令的输出与其它指令并列连接的梯形图从梯形图→指令表转换的错误检查中漏掉，与通常一样正常编译程序的缺陷。
（该梯形图在PLC上不运行。）

(4)修改了当机种设置为OpenNet时，在AVRG指令设置对话框中不能为项目S3(取样次数)输入常量0的缺陷。


○WindLDR版本 4.60新功能

1.追加MicroSmart PID指令动作参数设置宏
  追加了将PID指令的动作参数S1、S2、S3进行批设置的PIDST指令。

2.改善操作数替换功能
  追加了以下替换选项。
-指定搜索范围。（从顶部开始替换、从光标位置以下进行替换、替换选择范围）
-将注释从替换前的操作数移动到替换后的操作数中。

（替换操作数但不替换注释。）
-确认替换后的操作数是否在指令的范围内。
 为批置换连续的操作数，增加了可以设置替换点数的功能。

3.追加常开/常闭接点切换功能
追加了将使用指定的操作数的接点进行切换的功能。（常开接点切换为常闭接点、常闭接点切换为常开接点）
  
4.改善搜索功能
可以列表显示搜索结果。
并且可以将此搜索结果的列表作为文本格式文件保存。

5.追加查找指令功能
  追加了搜索梯形图程序中的指令的查找指令功能。此查找结果也和搜索功能同样，可以进行列表显示和文本输出。

6.改善打印功能
  改善了封页打印功能。
 （能够显示设置的梯形图信息，页面设计更加完整。）
  追加了页眉和页脚设置功能。 打印梯形图程序时，可以指定页眉和页脚的显示行数和显示内容。

7.在程序对照结果中追加显示项目
改善了程序对照功能的梯形图程序对照结果的显示功能。按下“详细”按钮时，可以确认指令表的比较结果。

8.追加递增粘贴功能
  追加了将复制的线圈的操作数递增、递减后再进行粘贴的递增粘贴功能。

9.支持Windows的用户身份识别
  旧版本软件要求用户只能使用“Administrators”访问权登录后才能使用WindLDR。 新版本允许使用其他访问权的用户也可以使用WindLDR。

10.追加新快捷键
  追加了以下快捷键
  [F9] 打开“下载程序”对话框。
  [F10]	打开“上传程序”对话框。
  [F11]	打开“对照程序”对话框。
  [Space] 编辑位于当前光标位置的线圈。
  [Ctrl]+[Shift]+[Cursor] 进行范围选择。
  [Shift]+F 进行命令查找
  [Shift]+V 执行递增粘贴

11.缺陷修正
  修正了与Micro3/C用简易编程器的通信缺陷。
  修正了在联机监控中，双字、长整数不能正确显示的缺陷。
  修正了有关IBMV指令对话框输入的缺陷。


○WindLDR版本 4.50新功能

1.追加智能型模块访问指令
  对于MicroSmart-20Ry、40，追加了智能型模块访问指令。
  在用户程序运行中，对智能型模块进行数据读取/写入的RUNA指令（READ、WRITE）
  在用户程序停止中，对智能型模块进行数据读取/写入的STPA指令（READ、WRITE）

2.在用户定义通信的BCC中追加了3种计算类型。
  对于MicroSmart-20Ry、40的TXD指令、RXD指令，追加了以下BCC计算类型。
  ADD-2求补      对从计算开始位置到BCC之前的数据进行加法计算后，计算2的补数。
  Modbus-ASCII   计算从计算开始位置到BCC之前的数据的LRC。
  Modbus-RTU     计算从计算开始位置到BCC之前的数据的CRC-16。

3.扩展坐标（X-Y）转换指令的功能
  扩展了XYFS、CVXTY、CVYTX指令的处理范围。
  X坐标的处理范围从0～32767扩展到0～65535
  追加处理单位字

4.追加MicroSmart的模拟量模块动作设置宏
  追加了将MicroSmart的模拟量模块的动作参数进行批设置的ANST指令。
  一个ANST指令最多可以设置七个模拟量模块参数。

5.追加MicroSmart的指令动作参数设置宏
  追加了将4个脉冲输出指令的动作参数S1进行批设置的宏指令。
  设置PULS指令的动作参数(S1+0～S1+4)的PULSST指令
  设置PWM指令的动作参数(S1+0～S1+4)的PWMST指令
  设置RAMP指令的动作参数(S1+0～S1+7)的RAMPST指令
  设置ZRN指令的动作参数(S1+0～S1+3)的ZRNST指令

6.程序对照结果的详细显示
  程序对照结果将梯形图程序分为以下4部分显示。
  功能设置
  用户程序
  扩展数据寄存器
  下载注释

7.改善操作数输入方法
  在输入操作数时，按下输入对话框右侧的按钮，可以打开标记编辑器/注释编辑器。
  在标记编辑器/注释编辑器中选择的设备将被自动输入。

8.追加拆分窗口功能
  可以将梯形图编辑画面进行上下拆分。
  从“窗口”菜单中选择。

9.追加通信超时设置
  在通信设置对话框中可以进行通信超时的设置。

10.追加新快捷键
   [F1]  打开光标所在处指令的帮助。
　 [F2]  打开标记编辑器/注释编辑器。
　  ／   求反光标所在处指令。
         求反可能的指令如下所示：
　       LOD、LODN、OUT、OUTN、SET、RST、SOTU、SOTD

11.增强替换功能
  在替换功能中追加了从梯形图顶部开始替换的功能。

12.追加窗口捕捉功能
  追加了将梯形图编辑画面保存为位图文件的功能。
  从“窗口”菜单中选择。

13.缺陷修正
  如果创建了如下所示的梯形图时，即使M0设置为关，但当M1打开时TIM指令将运行，程序执行与梯形图不同的动作。修正缺陷使得当梯形图     中包含有这种电路图时，会出现转换错误信息。
       
    |-||-+-||--|TIM|--+---()-|
    | M0 | M1         |   M3 |
    |    |            |      |
    |    +-||---------+      |
    |      M2                |

  
   修正了在读取使用Ver4.20以前的WindLDR创建的梯形图文件时，如果给常量分配了标记，则会删除掉常量的缺陷。

   修正了不能正确读取使用Micro3/3C用DOS版梯形图输入程序创建的注释文件（.lab）的缺陷。
  
   修正了在TXD指令的操作数D2的重复选择时，即使没有重复也显示重复信息，使对话框无法关闭的缺陷。


○WindLDR版本 4.32新功能

修正了在Ver4.30、Ver4.31中出现的以下缺陷。
1.将MicroSmart(FC4A)的计数器(CNT, CDP, CUD)的设置值设置为数据寄存器时，无论设置为任何数据寄存器编号都被作为数据寄存器D0转换。

2.在以下指令中，当以十六进制设置操作数时将不能正常运行。
  机种：FA2J, FA3S-CP11, FA3S-CP11T, FA3S-CP12, FA3S-CP13
　　WNSET, JCMP, JADDC, JSUBB, JMUL, JDIV, JLD0, JLD0B, JLD1, JLD1B, JBCDS
　　PDCMD, TJMP, TAG, SPJMP, SPFRC, SPINH, STEP, XYFS, SFWT
　机种：FA3S-CP12, FA3S-CP13
　　DFTOR, FRA1U, CVDU, NDSRC, DREPL, NDADD, KYMTX, ITJMP, ITCAL, BRGTO
　　BRGSB, DSQFT, SRXFT, SRXEX, STXEX, FNTWR, FNTWW, FNTBR, FNTBW, UITIJ
　　UECIJ, ANNFT, ANNEX, RMTIO

3.进行FC3A的捕捉输入设置后，关闭功能设置对话框。当再次打开对话框时，捕捉输入的上升沿方向的设置变为相反方向。

修正了在Ver4.00以后的版本中出现的以下缺陷。
4.使用FC3A的局部保护功能创建梯形图并下载到PLC后，当上传时局部保护的位置发生改变。


○WindLDR版本 4.31新功能

修正了在Ver4.12.06、Ver4.20、Ver4.21、Ver4.30中出现的以下缺陷。
1.当同时满足以下条件时，在定时器指令中发生转换错误的缺陷。
  1）存在3个以上等价于OUT指令的定时器指令(TML、TIM、TMH、TMS)。
     等价于OUT指令的定时器指令是指定时器指令的右侧不存在其它指令的状态。
  2）存在2个以上堆栈指令(BPS)。
  3）在TIM指令前没有连接到AND的接点。

    |-||-+----------|TIM|-|
　　|    |                |
　　|    +-||--+----|TIM|-|　发生转换错误
　　|          |          |
　　|          +----|TIM|-|　发生转换错误



○WindLDR版本 4.30新功能

从WindLDR Ver4.20到Ver4.30的更新如下所示。
1.使用监控操作数的标记名称指定
  可以通过指定直接监控、操作数写入、直接置位/复位对话框中的标记名称来进行监控。

2.改善标记功能
  在用户设置对话框中可以选择标记功能的使用/不使用。
  当改变标记的使用/不使用选择时，指令输入对话框发生改变。
  使用标记
    输入预先在标记编辑器中创建的标记名称。如果为标记名称设置了分配编号、标记注释时，一起被自动输入。
    在指令输入对话框中不能更改分配编号。
  不使用标记
    输入分配编号。此时不需要预先在标记编辑器中注册。不使用标记时，标记编辑器变为注释编辑器。注释编辑器用来编辑注释。

3.改善标记编辑器对话框
  在标记编辑器中可以用表格式编辑标记。
  为可以更简单地复制和编辑标记，新添加了“复制”按钮。与此同时，删除快捷键CTRL+X、CTRL+C、CTRL+V。

4.输入指令时打开标记编辑器
  在指令输入对话框中按下F2键时，可以打开标记编辑器。
  关闭从指令输入对话框中打开的标记编辑器时，最后所选的标记被自动输入。

5.十六进制常量的输入
  在指令输入对话框中可以进行十六进制常量的输入。
  要输入十六进制数，在首位添加$按$FFFF格式输入。

6.强化打印功能
  可以设置打印页边距。
  追加了梯形阶连续打印功能。
  可以进行列表的打印。
  可以选择是否打印梯形阶编号。
  更新了设置以上值的打印设置对话框

7.强化打印预览功能
  可以扩大、缩小显示打印预览画面。

8.连续线删除
  连续线删除可以按与连续线绘图同样的操作将线删除。

9.追加COM端口
  可以选择的端口从COM1～4变为COM1～8。

10.机种设置
  在选择MicroSmart时，不需打开详细设置对话框就可以进行设置。

11.梯形阶注释查找
  查找对话框中添加了查找梯形阶注释功能。
  可以移动到存在查找字符串的梯形阶。

12.梯形阶跳转
  新设置梯形阶跳转对话框。
  可以移动到指令的梯形阶。

13.梯形行跳转
  新设置梯形行跳转对话框。
  可以移动到指定的梯形行。

14.标记导入
  在标记导入中追加了注释功能。
  不能读取在行首输入了"//"的行。

15.强化MicroSmart的扩展数据寄存器设置对话框的功能
  可以将扩展数据寄存器的设置和数据寄存器的初始值向外部输入/输出。
  区域1和区域2的设置可以互相进行复制。

16.改善MicroSmart的扩展数据寄存器编辑对话框的功能
  可以输入十六进制数。
  追加了显示切换功能。可以将输入值的显示格式变换为十进制数、十六进制数或者字符串中任意一种形式。

17.MicroSmart的扩展数据寄存器列表输出
  可以将扩展数据寄存器的设置以文本文件格式输出。

18.追加MicroSmart通信宏指令
  机种选择MicroSmart时通信宏指令可以使用。

19.FA3S CP12/13的局部程序下载
  FA3S CP12/13的局部程序下载可以从菜单中选择。

20.追加快捷键
  [CTRL] + PageUp   移动到上一个梯形阶。
　[CTRL] + PageDown 移动到下一个梯形阶。
　[CTRL] + H        将当前光标位置移动到画面的中央（仅垂直方向）。
　[CTRL] + D        执行梯形阶的禁用/解除。
　[CTRL] + B        执行梯形阶的分割。
　[CTRL] + G        打开梯形阶跳转对话框。
　[CTRL] + L        打开梯形行跳转对话框。


○WindLDR版本 4.20新功能

从WindLDR Ver4.10到Ver4.20的更新如下所示。
1.支持AS-Interface主机模块
  追加了可以添加到FC4A-D20R和FC4A-D40上的AS-Interface主机模块的设置(Configuration)功能。
  并且，还配备了将连接到AS-Interface主机的从机的状态进行批显示的从机监控功能。

2.支持FC4A的64K内存包
  支持可以安装在FC4A-D20R和FC4A-D40上的64K字节内存盒。对于装有64K字节内存盒的FC4A，用户程序容量扩展到10.75k步(64,500bytes)。

3.替换功能
  追加了将用户程序中的操作数进行替换的功能。

4.标记的导入、导出功能
  可以将标记信息按各标记分隔以文本文件格式输出。
  可以在Microsoft Excel等表计算软件中编辑输出的按标记分隔的文本文件。
  并且还可以将在表计算软件中编辑的按标记分隔的文本文件读取到WindLDR中利用。
  补充：标记注释中的换行代码在按标记分隔的文本文件中被转换为"\n"。

5.用户程序容量显示功能
  追加了显示用户程序容量的功能。WindLDR自动转换创建的程序，并显示程序的大小。

6.切换指令工具栏的显示与隐藏
  可以切换指令工具栏的显示与隐藏。

7.支持滚动鼠标
  支持Microsoft互换的滚动鼠标。

8.按操作数类型输出标记名称
  在[打印 列表]→[标记名称列表]的输出中，可以选择操作数类型。

9.增强标记编辑器功能
  在标记编辑器中追加了以下功能。
    快捷键CTRL+X, CTRL+C, CTRL+V
    标记编辑器内的查找功能
    [删除未使用标记]按钮


○WindLDR版本 5.10新功能

从WindLDR Ver4.00到Ver4.10的更新如下所示。
1.支持MicroSmart的新机种。

2.追加了程序对照功能。
