
中控指纹采集器安装说明

本驱动程序升级优化采集器参数，更新指纹探测算法，提高取像性能，支持ZK6000B采集器。

版本：1.2
发布日期：2008年7月28日

安装设备驱动程序
在使用设备前必须安装驱动程序，如果安装过旧版本的驱动程序，请在安装前卸载。在安装驱动前不要将采集仪和PC连接，运行Setup.exe即可完成安装。驱动程序安装完成后，将采集仪与PC连接，正常情况下，PC会发现新设备，按提示操作即可，如果系统提示重新启动，可选“否”，将采集仪拨下重插一次即可。


兼容性 
UareU系列指纹仪用户升级到ZK6000时，第一更新驱动程序，第二更新biokey.ocx,原有程序不受影响，但原来的程序如果支持多个指纹仪，不建议使用ZK6000,因为该指纹仪不能在一台计算机上同时接入两个，但ZK6000可以和UarU指纹仪混用程序需要做以下改动，对UareU指纹仪，控件属性SensorIndex设置为0,对ZK6000的SensorIndex属性设置为1000.


支持
本驱动继续支持Biokey SDK、中控考勤管理软件、门禁软件，但是旧版本的程序可能不支持本驱动，若您的已有软件遇到问题请到中控网站下载更新。