EditorTools文章采集发布助手接口文件说明：


1、本接口适合采集发布论坛帖子，支持发布采集到的回帖；
2、本接口基于phpwind7.5 sp3 GBK版制作，适用于phpwind7.5 sp3 GBK/utf-8等版本，应用于其他版本时请自行测试调整；
3、发布时间和回复时间已做模拟真实。


更多接口下载及使用说明见ET官方网站 http://www.zzcity.net



----------------------------------
phpwind7.5 sp3（GBK、UTF8）专用接口文件说明
----------------------------------
一、检查接口

1、接口文件名etchk.php，为保密，请自行修改文件名；
2、本接口文件复制在论坛根目录下使用；
3、主要参数
　　主题标题：keyword　
　　版块ID　：fid　　　　用于限定检查范围，可不填；
　　校验码　：vercode　　请自行设定，并在检查接口文件开始处修改vercode2使其一致；

4、发布配置-文章检查网址处，可以如下填写：
　　http://您的网址/etchk.php?vercode=&fid=&keyword=<%title%>
　　注：使用大小写敏感的服务器的用户请注意网址大小写和网站文件一致

5、接口文件无须任何改动即可使用，如果你希望增加校验或其他功能，请仔细修改；  


二、发布接口

1、接口文件名etpost.php，为保密，请自行修改文件名；
2、本接口文件请复制在论坛根目录下使用；

注：以下参数名后“=”号为示范取值而用，参数名本身不含“=”号；
　　固定取值的参数，可以在发布规则-参数取值中设置；
　　采集取值的参数项，请在发布规则-发布项中添加；

3、主要参数
　　pwuser　　　　　　会员名参数名
　　pwpwd　　　　　　 密码参数名
　　atc_title　　　　 主题标题参数名
　　atc_content　　　 内容参数名

4、附加参数
　　fid=　　　　　　　版块编号(取值为您要发布的版面FID号) 
　　vercode=　　　　　安全校验码，请自行设定，并在发布接口文件开始处修改vercode2使其一致；

5、可选参数
　　p_type=　　　　　　　　　主题分类编号，如论坛未设必选主题分类，可以不用）
　　p_sub_type=　　　　　　　主题子分类编号，可以不用
　　atc_iconid=　　　　　　　主题图标ID，取值范围1-8，请对照发帖界面；
　　atc_autourl=1　　　　　　自动分析URL开关，0为关闭，1为开启；
　　atc_usesign=1　　　　　　使用签名开关，0为关闭，1为开启；　　
　　atc_convert=1　　　　　　wincode转换开关，0为关闭，1为开启；
　　atc_hide=0　　　　　　　 隐藏此帖开关(回复可见)，0为关闭，1为开启；
　　atc_anonymous=0　　　　　匿名发帖开关，0为关闭，1为开启；
　　atc_tags=　　　　　　　　标签；


6、发布配置-文章检查网址处，可以如下填写：
　　http://您的网址/etpost.php
　　注：使用大小写敏感的服务器的用户请注意网址大小写和网站文件一致

7、接口文件无须任何改动即可使用，如果你希望增加校验或其他功能，请仔细修改；  



三、回复接口

1、接口文件名etreply.php，为保密，请自行修改文件名；
2、本接口文件请复制在论坛根目录下使用；
3、本接口文件不能独立使用，必须配合发布接口文件etpost.php使用。
4、要使用本回复，请确认对应的采集规则-正文数据项“匹配多条正文”选项有效；
5、发布配置-文章检查网址处，可以如下填写：
　　http://您的网址/etreply.php
　　注：使用大小写敏感的服务器的用户请注意网址大小写和网站文件一致

6、接口文件无须任何改动即可使用，如果你希望增加校验或其他功能，请仔细修改；  



----------------------------------
ET发布规则 phpwind7.5 sp3 GBK 范例
----------------------------------
# ET发布规则文本
# 发布规则名称：phpwind 7.5sp3 GBK
# 版本号：2.0.6
# 生成时间：2009-12-25 11:41:30
#
[name]
cGhwd2luZCA3LjVzcDMgR0JL
[/name]
[urlchk]
aHR0cDovL8T6tcTN+Na3L2V0Y2hrLnBocD92ZXJjb2RlPSZmaWQ9JmtleXdvcmQ9PCV0aXRsZSU+

[/urlchk]
[urlpost]
aHR0cDovL8T6tcTN+Na3L2V0cG9zdC5waHA=
[/urlpost]
[urlreply]
aHR0cDovL8T6tcTN+Na3L2V0cmVwbHkucGhw
[/urlreply]
[isreply]
VHJ1ZQ==
[/isreply]
[len_t_s]
NQ==
[/len_t_s]
[len_t_l]
ODA=
[/len_t_l]
[len_c_s]
NTA=
[/len_c_s]
[len_c_l]
MTAwMDA=
[/len_c_l]
[ptitle]
YXRjX3RpdGxl
[/ptitle]
[pcontent]
YXRjX2NvbnRlbnQ=
[/pcontent]
[puser]
cHd1c2Vy
[/puser]
[ppsw]
cHdwd2Q=
[/ppsw]
[para1]
ZmlkPcT6tcTC28yzsOa/6bHgusUNCnZlcmNvZGU9DQpwX3R5cGU9DQphdGNfaWNvbmlkPQ0KYXRj
X2F1dG91cmw9MA0KYXRjX3VzZXNpZ249MQ0KYXRjX2NvbnZlcnQ9MQ0KYXRjX2hpZGU9MA0KYXRj
X2Fub255bW91cz0wDQphdGNfdGFncz0=
[/para1]
[userlist]
1cu6xTE91cu6xTG1xMPcwusNCtXLusUyPdXLusUytcTD3MLrDQrVy7rFMz3Vy7rFM7XEw9zC6w0K
1cu6xTQ91cu6xTS1xMPcwus=
[/userlist]
[paralist]

[/paralist]
[ftp]
RmFsc2U=
[/ftp]
[ftpserver]

[/ftpserver]
[ftpport]
MjE=
[/ftpport]
[ftpuser]

[/ftpuser]
[ftppsw]

[/ftppsw]
[ftppasv]
RmFsc2U=
[/ftppasv]
[ymupdir]
RmFsc2U=
[/ymupdir]
[codepage]
MA==
[/codepage]
[translang]
MA==
[/translang]
[transparas]
YXRjX3RpdGxlDQphdGNfY29udGVudA==
[/transparas]
[pathfile]

[/pathfile]
[urlfile]
L2F0dGFjaG1lbnQ=
[/urlfile]
[pfiles]

[/pfiles]
[psurl]

[/psurl]
[isloginpost]
RmFsc2U=
[/isloginpost]
[postcookies]

[/postcookies]
[postokcode]

[/postokcode]
[postaddurl]

[/postaddurl]
[isubb]
RmFsc2U=
[/isubb]
[iscrlf]
RmFsc2U=
[/iscrlf]
[sn]
OTk5OQ==
[/sn]
[g_id]
Mw==
[/g_id]

1、要启用回复接口，请确认对应的采集规则-正文数据项“匹配多条正文”选项有效；
2、自动回复时将从账号密码队列中随机选择用户；
3、本范例发布对象网站编码为GBK， 当本接口应用于utf8版网站，请在发布规则中选择编码为UTF-8。  

自在工坊
http://www.Zzcity.net
