     路易测是一款主要公路、铁路、市政立交、岔道线路方面的施工测量放样软件(有PPC版本和台机版），该软件界面清新大方，功能强大，采用独创的动态浮动键盘，免去了PPC键盘较小，输入不方便的烦恼。所有输入均可直接在PPC上用动态浮动键盘完成，也可读入用EXCEL生成的CSV文件或是手动生成的数据文件。免去输入的烦恼，结果尽可能采用图形显示，一目了然。支持交点法和线元法计算支持不限次数断链。    
主要功能：

1、合并多个单独文件生成整条线路数据，数据可以随时增加，所有计算数据在一个文件中。

2、根据线路数据的种类即可进行相应的计算，无需所有种类数据输入完成后才能计算。

3、平面、三维线路正算、反算，连续批量计算,计算时同时支持中心旋转、内边轴旋转、线性加宽、高次加宽的组合计算。

4、线路断面测量，采用图形指示移动结果，同时生成已测点的竖剖面。随时切换多个断面的测量工作，结果可生成多种输出格式。

5、多种形式的挖、填边桩挖制，断面输入形式多样，自由，可单独输入边坡形式，甚至连同水沟这些都可作为边坡结构一同计算。

6、独创的任意断面隧道超欠挖程序，支持单个断面或是将断面加入到线路数据中。图形显示计算结果，同时计算点到设计边的上、下、左、右以及径向偏差，快速指导现场施工，存取与否自由选 择，存取信息丰富。

7、常用工具，线路中的桥台，坐标正反算、施工和大地坐标互换、锥坡放样等功能，随时调出。

8、台机版功能和PPC版功能基本一致，使用的文件格式也基本一致，由于边坡计算一般只在现场，其中台机版没有边坡功能。但能作为PPC版的边坡断面的输入工具，保存后的存盘文件在台机版和PPC中可以互相读取。
 
9、支持和全站仪通讯，计算所需的数据直接来自全站仪，收到全站仪数据，即可得出结果，省去输入烦恼，可以使用串行数据线和全站仪进行通讯也可采用蓝牙串口采用无线的方式联接到全站仪，解决了手机无串行数据线的烦恼。


程序运行支持系统：

1、windows moble  2003 Second 及以上版本(需安装.net framework 2.0，下载地址：http://dl.pconline.com.cn/html_2/1/82/id=10637&pn=0&linkPage=1.html)

2、Windows Moble5.0 及以上版本

3、Windows CE.3.0 及以上版本

4、台机版支持在Windows XP需安装装FrameWork3.5),VISTA  和WINDOWS 7 操作系统上运行。
    
以上及高于以上操作系统版本，可用笔触式的PPC、手机、PDA上都正常使用。
PPC程序在HP iPAQ 3715实体机上开发，在以上几种操作系统模拟器上运行正常。

台机版在XP上开发，如要使用其中的EXCEL功能，机上必须同时安装有EXCEL2003以上版本,由于台机版采用.net 开发,如在XP系统上安装，则会自动在网上下载 .Net FrameWork3.5来安装，如在VISTA或是Windows 7上则无需安装Net FrameWork3.5.


下载地址：
http://www.celiang.net/celiang/down_view.asp?id=1087&author=haoji186
http://bbs5.zhulong.com/forum/detail6905762_1.html
http://www.othermap.com/showdown.asp?soft_id=872
