2. 纸张与打印介质

2.1. 纸张规格

P2200/P2500/S2000 系列 P2600 系列 | 自动进纸盒 | 介质类型 | 普通纸，薄纸、特殊用纸（透明胶片，卡片纸，标签纸，信封，厚纸等）。
介质尺寸 | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6, Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6,Yougata4,Postcard,Younaga3,Nagagata3,Yougata2, 自定义等。
介质克重 | 60~163g/m²
纸盒最大容量 | 150 张 80g/m²
P2600 系列 | 手动进纸盘 | 介质类型 | 普通纸，薄纸、特殊用纸（透明胶片，卡片纸，标签纸，信封，厚纸等）。
介质克重 | 60~163g/m²
纸盒最大容量 | 1张

| 注： | • 本款打印机建议使用标准纸。 • 不建议大量使用特殊纸，可能影响打印寿命。 • 不符合本用户指南中所列准则的打印介质可能导致打印质量差、卡纸次数增多、打印机过度磨损。 • 重量、成分、纹理及湿度等属性是影响打印机性能和输出质量的重要因素。 • 在选择打印介质时，请注意以下事项： 1. 所需打印效果：选择的打印介质应符合打印任务的需要。 2. 表面平滑度：打印介质的平滑度会对打印结果的清晰程度产生影响。 3. 某些打印介质可能符合本部分的所有使用准则，但仍不能产生令人满意的打印效果。这可能是由于不正确的操作、不适宜的温度和湿度，或者奔图无法控制的其他因素造成的。在大批量购买打印介质之前，请确保打印介质符合本用户指南中指定的规格。 4. 使用不符合这些规格要求的打印介质，可能会导致打印机的损坏。

2.2. 特殊纸张

本产品支持特殊纸张进行打印，特殊纸张包括：标签纸、信封、透明胶片、厚纸、卡片纸等。

| 注： | • 当使用特殊纸张或打印介质时，请确保在打印设置上选择匹配的打印类型和尺寸,以便获得最佳打印效果。 • 当使用特殊介质打印时，我们建议一次仅进一张纸。P2200/P2500/S2000系列特殊纸张打印一次放入一张自动进纸盘，P2600系列特殊纸张打印一次放一张入手动进纸盘。

| 请遵守以下标准：

打印介质种类 | 正确做法 | 错误做法
标签纸 | 仅使用未暴露衬纸的标签。 标签使用时应放平。 仅使用整张的标签。 不保证市面上所有的标签纸都能够满足要求。 | 使用褶皱、起泡或破损的标签纸。
信封 | 信封应平整置入。 | 使用有褶皱、缺口、粘连或损坏的信封。 使用带有别针、按扣、窗口或涂层衬里的信封。 使用自粘不干胶或其他合成材料的信封。
透明胶片 | 仅使用经核准适用于激光打印机的透明胶片。 | 使用不适用于激光打印机的透明打印介质。
厚纸、卡片纸 | 仅使用经核准适用于激光打印机并满足本产品重量规格的重质纸。 | 使用重量超过本产品推荐介质规格的纸张。

2.3. 装入纸张

2.3.1. 装入自动进纸盒

a) 打开进纸托盘。

P2200/P2500/S2000系列 | P2600系列

b) 滑动自动进纸导纸板以匹配纸张的两侧。

P2200/P2500/S2000系列 | P2600系列

c) 抬起出纸托盘，避免纸张滑落。

P2200/P2500/S2000系列 | P2600系列

d) 将纸张打印面朝上装入自动进纸盘。

P2200/P2500/S2000系列 | P2600系列

| 注： | • 请在装入纸张之前展开堆叠的纸张，避免卡纸或进纸错误，再把纸张打印面朝上装入纸盒内。

e) 调节挡纸板规整纸张。为保证良好给纸效果，先调整底挡板①至卡槽内使其不松动，再调整蓝色挡块②至符合纸张尺寸。

P2200/P2500/S2000系列 | P2600系列

| 注： | • 如果一次性放入自动进纸盘的纸张超过150 页会造成卡纸或不进纸。 • 使用打印过的纸张时，请把要打印的面（空白面）向上。 • 在打印A5 纸时，建议横向进纸，这样有助于延长激光碳粉盒寿命。

2.3.2. 装入手动进纸盘

| 注： | • 仅P2600系列产品支持手动进纸。

a) 打开进纸托盘。

b) 滑动手动进纸导纸板以匹配纸张的两侧。

c) 抬起出纸托盘，避免纸张滑落。

d) 双手将一张信封或透明胶片等打印介质放入手动进纸盘中，直至信封或透明胶片的前端碰到校正锟。

| 注： | • 当您将纸张放入手动进纸盘时，打印机将自动开启手动进纸模式。 • 将纸张打印面向上放入手动进纸盘，装入时，纸张的顶部先进入手动送纸盘。 • 确保纸张、信封或透明胶片平直进入并位于手动进纸盘的正确位置。否则，将导致打印输出字体倾斜或卡纸。

e) 当打印完的页面从打印机输出后，按照如上步骤，再放入第二张纸继续打印。

警告
| 打印后立刻取走纸张、信封和透明胶片纸。堆叠的纸张或信封会引起卡纸或曲纸。

2.4. 非打印区域

阴影部分表示非打印区域。

用途 | 纸张尺寸 | 上下边距（A） | 左右边距（B）
打印 | A4 | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
Letter | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)

2.5. 纸张使用原则

• 纹理粗糙、有凹凸、油渍、十分光滑的纸张或原稿打印性能不佳。

• 请确保纸上无灰尘、绒毛等。

• 将纸张置于平坦的表面，存放在阴凉、干燥的环境。