2. БУМАГА И МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПЕЧАТИ

2.1. ТЕХНИЧЕКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БУМАГИ

Лоток автоматической подачи | Тип материала | Обычная
Размер материала | A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, Statement, японская открытка, конверт Monarch, конверт DL, конверт C5, конверт C6, конверт №10, ZL, большой 16K, большой 32K, 16K, 32K, B6, пользовательский и т. д.
Плотность материала | 60—105 г/кв. м
Максимальная емкость лотка | 250 листов, 80 г/кв. м
Лоток ручной подачи | Тип материала | Обычная, специальная бумага (прозрачная пленка, открытки, этикетки, конверты, картон и т. д.)
Плотность материала | 60—200 г/кв. м
Максимальная емкость лотка | 1 страница

| Примечание | • Рекомендуется использовать стандартную бумагу A4 (80 г/кв. м). • Частое использование специальной бумаги может повлиять на срок службы принтера. • Использование материалов для печати, не соответствующих стандартам, указанным в данном Руководстве пользователя, может привести к низкому качеству печати, частым замятиям бумаги и повышенному износу принтера. • Такие свойства, как плотность, состав, текстура и влажность, являются важными факторами, влияющими на производительность принтера и качество печати. • При выборе материалов для печати следует учитывать следующие факторы. 1. Желаемый эффект печати: выбранные материалы должны соответствовать требованиям заданий печати. 2. Гладкость поверхности: гладкость материала для печати может влиять на четкость получившегося отпечатка. 3. Некоторые материалы для печати, даже если они соответствуют всем указанным здесь эксплуатационным стандартам, могут не обеспечить желаемый эффект. Причиной этого может быть неправильная эксплуатация, несоответствующая температура и влажность или другие факторы, находящиеся вне власти Pantum. Прежде чем приобретать материалы для печати большими партиями, убедитесь, что они соответствуют спецификациям, приведенным в данном Руководстве пользователя. 4. Использование для печати материалов с неподходящими характеристиками может привести к поломке принтера.

2.2. СПЕЦИАЛЬНАЯ БУМАГА

Этот принтер поддерживает использование специальной бумаги для печати. К специальной бумаге относятся: этикетки, конверты, прозрачная пленка, плотная бумага и т. д.

| Примечание | • Чтобы добиться наилучшего эффекта печати при использовании специальной бумаги или материалов, убедитесь, что в настройках принтера выбран подходящий тип и размер бумаги.

| Соблюдайте следующие рекомендации.

Типы материалов для печати | Правильно | Неправильно
Этикетка | Использовать только этикетки с не выступающей по краям подложкой. Во время использования этикетки следует располагать плоской и широкой стороной книзу. Использовать только полные листы этикеток. Соответствие этим требованиям всех этикеток доступных в продаже не гарантируется. | Использовать смятые, пузырящиеся или поврежденные этикетки.
Конверт | Конверты следует загружать ровно. | Использовать сморщенные, смятые, порванные или испорченные конверты. Использовать конверты с зажимами, скобами, окошками или покрытием. Использовать самоклеющиеся плёнки или другие синтетические материалы.
Прозрачная пленка | Использовать только прозрачные пленки, утвержденные для использования в лазерных принтерах. Извлеченные из принтера прозрачные пленки следует размещать на ровной поверхности. | Использовать прозрачные материалы для печати, не предназначенные для лазерных принтеров.
Плотная бумага | Использовать только плотную бумагу, утвержденную для использования в лазерных принтерах и соответствующую спецификациям плотности для этого принтера. | Использовать бумагу, плотность которой выше указанной в спецификациях материалов, рекомендуемых для данного принтера, за исключением бумаги рекомендованной для использования с данным принтером.

2.3. ЗАГРУЗКА БУМАГИ

2.3.1. ЗАГРУЗКА В ЛОТОК АВТОМАТИЧЕСКОЙ ПОДАЧИ

1. Полностью выдвиньте лоток автоматической подачи из принтера.

2. Отрегулируйте направляющие длины и ширины бумаги в лотке автоматической подачи, чтобы задать нужный размер бумаги по длине и ширине.

| Примечание | • Не сдвигайте направляющие длины и ширины бумаги слишком близко друг к другу, иначе бумага деформируется.

3. Перед загрузкой расправьте сложенную в стопку бумагу во избежание ее застревания и возникновения ошибок подачи, затем загрузите бумагу в лоток стороной для печати вниз.В автоматическое устройство подачи можно загрузить до 250 страниц бумаги плотностью 80 г/м2.

4. Поднимите выводной лоток, чтобы отпечатанные листы не выпадали.

| Примечание | • Рекомендуется поднять выводной лоток, чтобы отпечатанные листы не выпадали. Если выводной лоток не поднят, рекомендуем вам сразу вынимать отпечатанные листы из принтера. • Если одновременно загрузить в стандартный лоток более 250 листов (80 г/м2), бумага замнётся или её подача будет затруднена. • При печати только одной стороны загружайте листы стороной для печати (пустой стороной) вниз.

2.3.2. ЗАГРУЗКА В ЛОТОК РУЧНОЙ ПОДАЧИ

1. Поднимите выводной лоток, чтобы отпечатанные листы не выпадали, либо заберите отпечатанный документ сразу после завершения печати.

2. Откройте лоток ручной подачи.

3. Сместите направляющие для бумаги лотка ручной подачи так, чтобы они были прижаты к обеим сторонам бумаги. Не нажимайте слишком сильно, иначе бумага замнется или перекосится.

4. Такие материалы для печати, как конверт или прозрачная пленка, помещайте в лоток ручной подачи двумя руками, пока передний край конверта или прозрачной пленки не коснется корректирующего ролика.

| Примечание | • Если загрузить бумагу в лоток ручной подачи, принтер автоматически перейдет в режим ручной подачи. • Материал для печати следует загружать в лоток ручной подачи поштучно: новый материал загружайте после того, как закончится печать предыдущего. • Загружайте материал для печати в лоток ручной подачи стороной для печати вверх. При загрузке в лоток ручной подачи сначала подается верхняя сторона бумаги. • Если вы используете отпечатанную бумагу, убедитесь, что она расположена стороной для печати (пустой стороной) вверх.

5. Чтобы продолжить печать, после вывода отпечатанной страницы из принтера загрузите следующий лист и повторите шаги описанные выше. Если промедлить с загрузкой бумаги, отобразится сообщение о том, что бумаги нет. Для продолжения печати нужно нажать панель управления. При слишком быстрой загрузке бумага будет затянута в принтер, что, скорее всего, приведет к ее замятию.

| Примечание | • Вынимайте бумагу, конверты и прозрачные пленки сразу же после завершения печати. Накапливание бумаги или конвертов может привести к замятию или сгибанию бумаги.

2.4. НЕПЕЧАТАЕМАЯ ОБЛАСТЬ

Затемненная область является непечатаемой.

Использование | Размер бумаги | Верхнее и нижнее поля (A) | Левое и правое поля (B)
Печать | A4 | 5 мм (0,197 дюйма) | 5 мм (0,197 дюйма)
Letter | 5 мм (0,197 дюйма) | 5 мм (0,197 дюйма)

2.5. ПРИНЦИПЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУМАГИ И ОРИГИНАЛОВ

• Использование бумаги или оригинала с рыхлой текстурой, неровностями, масляными пятнами и слишком гладкой поверхностью ухудшает производительность принтера.

• Убедитесь, что на бумаге нет пыли, ворсинок и т. п.

• Бумагу следует класть на ровную поверхность и хранить в сухом прохладном месте.