4. НАСТРОЙКИ СЕТИ (ДЛЯ СЕТЕВЫХ МОДЕЛЕЙ)

Для принтера может потребоваться настройка сетевых параметров. Эти параметры можно настроить на встроенном веб-сервере.

4.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИНТЕРА К СЕТИ

Этот параметр позволяет подключить принтер непосредственно к сети и разрешить всем компьютерам, включенным в сеть, печатать на этом принтере.

1. Прежде чем включить принтер, подключите сетевой кабель к сетевому порту принтера, чтобы установить прямое подключение к сети.

2. Включите принтер и дождитесь, когда индикатор состояния на панели управления отобразит состояние "Готово", как показано ниже.

3. Вставьте установочный CD-ROM принтера в компьютер. Если установка программного обеспечения не запускается автоматически, найдите на компакт-диске файл "setup.exe" и запустите его двойным щелчком.

4. Следуйте инструкциям установщика.

5. Продолжайте до завершения установки.

| Примечание | • Когда программа установки предлагает вам выбрать принтер, вы можете выбрать нужное имя принтера из списка обнаруженных принтеров. • Если имя принтера не отображается в списке обнаруженных принтеров, нажмите "Обновить" и выполните поиск принтеров в сети. • Если вы знаете IP-адрес принтера, который нужно подключить, вы можете выбрать "Задайте IP-адрес для установки", чтобы ввести IP-адрес для подключения.

4.2. НАСТРОЙКА СЕТЕВЫХ СРЕДСТВ

4.2.1. ПРОСМОТР И ИЗМЕНЕНИЕ НАСТРОЕК СЕТИ

Вы можете использовать встроенный в принтер веб-сервер для просмотра или изменения его IP-адреса.

1. Распечатайте демонстрационную страницу информации для просмотра IP-адреса принтера.

Во время простоя нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку на панели управления (как показано ниже), чтобы распечатать демонстрационную страницу.

2. Введите IP-адрес принтера в адресную строку веб-браузера, чтобы открыть встроенный веб-сервер.

3. Откройте соответствующую вкладку, чтобы получить сведения о сети. Выберите нужные настройки.

4.2.2. НАСТРОЙКА И ИЗМЕНЕНИЕ ПАРОЛЯ ДЛЯ ВХОДА ЧЕРЕЗ ВЕБ-СТРАНИЦУ

Используйте встроенный веб-сервер для настройки сетевого пароля или изменения существующего пароля.

1. Чтобы открыть встроенный веб-сервер, сначала выполните вход.

| Примечание | • Имя пользователя по умолчанию — "admin", а исходный пароль — "000000".

2. Выберите вкладку "Управление учетными записями".

3. Введите новый пароль в поля "Пароль" и "Подтвердите пароль".

4. В нижней части окна нажмите "Применить", чтобы сохранить настройки.

4.2.3. IP-АДРЕС

IP-адрес принтера можно настроить автоматически с помощью функции DHCP или вручную.

| Автоматическая настройка

Функция автоматической настройки DHCP включена по умолчанию.

1. Подключите принтер к сети с помощью сетевого кабеля, а затем выполните подготовку к запуску.

2. Принтер автоматически получит IP-адрес, предложенный сервером. Этот IP-адрес можно будет использовать через несколько минут.

| Примечание | • Если функции DHCP не удастся автоматически получить IP-адрес, принтер будет автоматически использовать IP-адрес по умолчанию: 169.254.1.1. • В связи с особенностями протокола DHCP, если принтер не используется в течение длительного времени, а также в случае изменения сетевой точки доступа, IP-адрес, автоматически назначенный для принтера в сети, может измениться, и в результате подключение к принтеру будет невозможно; поэтому рекомендуется включить функцию DHCP и связать IP-адрес, автоматически назначенный сетью, с MAC-адресом принтера.

| Настройка вручную

Введите IP-адрес в адресную строку веб-браузера, чтобы открыть встроенный
веб-сервер.

1. Нажмите "Настройки" в панели навигации, чтобы открыть окно "Настройки".

2. Выберите "Настройки сети" — "Настройки IPV4".

3. Последовательно настройте режим назначения IP-адреса (вручную), IP-адрес и маску подсети. Другие элементы являются необязательными.

4. Нажмите "Применить", чтобы сохранить настройки.

| Примечание | • На встроенном веб-сервере можно выбрать между автоматическим и ручным режимами настройки IP-адреса. • Если необходимо сбросить настройки принтера, можно восстановить настройки по умолчанию. Можно также нажать кнопку на панели управления (как показано ниже), чтобы включить принтер, когда он выключен, а затем отпустить кнопку через 2-3 секунды. Сброс настроек произойдёт, когда принтер перейдет в состояние готовности.