
关于打印机打印连续纸的准备工作

打印连续纸的准备工作：

1、控制面板-->打印机与硬件-->打印机与传真-->文件-->打印机服务器属性 ， 然后创建一张自定义尺寸纸张。然后右键点打印机，弹出属性菜单，在打印首选项--->高级，然后选择你刚才设置的纸张名称；接下来还要在打印机属性里的设备设置 里将【牵引送纸】，【手动送纸】等等里将纸张设置为你刚才设置的纸张名称。
这样就OK了，但是有些打印机还不OK，因为有些打印机就算你在打印机服务器属性里设置了自定义纸张大小，但是你所打印的打印机驱动不支持该纸张，那它的纸张选择里就没有你设置的纸张共你选择，所以你的打印机会按最常规的297毫米进行换页！！！
有时后就算打印机支持你的小规格纸张，但它不一定会在纸张选择里出现，因为厂家为了保证该纸张的打印质量，就不显示了，太小了，他们不敢保证打印效果。
 
2、参照打印机的使用说明，将打印机上的连续打印开关拨到连续纸，而不是单页纸，以及其他设置，直到能够连续出纸。

3、是否已将纸张来源改为牵引送纸或链式送纸。

4、如果打印还是不行，可能就是打印机的驱动有问题，请联系打印机生产厂商(输入生产厂商的网址或直接在网上搜索或者在：控制面板-->打印机与硬件-->打印机与传真—>快捷面板上的“请参阅”-->转到制造商的网站)。
