         --------------------------------------------------------
                             TWAIN 数据源软件
                               < 32-位版 >
                               README 文件
                              2014年2月24日
                            版本号 9.21.1509.0
         --------------------------------------------------------

                     Copyright PFU LIMITED 1995-2014

在使用本产品前请阅读本文件。本文件包括重要的注意事项和在线帮助中所没有
的最新补充信息。
----------------------------------------------------------------------
目录 
----------------------------------------------------------------------

1. 系统要求
2. 如何安装
3. 有关电源管理的注意事项
4. 什么时候使用 Adaptec-made SCSI 卡
5. 在同一台PC上使用两台或多台扫描仪的注意事项
6. 有关双面扫描特征的注意事项
7. 有关扫描区域规格的注意事项 
8. 有关卡纸的注意事项
9. 有关256 色和 8 色的注意事项
10.自动检测尺寸和偏斜 自动设定大小和纠偏检测
11. 有关自动页面尺寸探测的注意事项
12. Adobe Acrobat 使用信息
13. 在扫描过程中发生掉电的注意事项
14. 有关系统字体的注意事项
15. 有关 SCSI BIOS 设定的注意事项
16. 有关使用Cache Mode 的 Job Control 的注意事项
17. 关于页数设定和缓存模式的并用
18. Blank Page Skip（跳过空白页）的注意事项
19. 关于在扫描长页文件时使用预留扫描
20. 关于使用SDTC的注意事项
21. 要求高安全性的使用


-------------------------------------------------------------
1. 系统要求
-------------------------------------------------------------

本软件要求有如下的运行环境。

  1) CPU
     Intel(R) Pentium(R) 处理器或支持SCSI-2或USB 1.1/2.0的兼容处理器 。
     
  2) 操作系统
     - Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition
     - Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003, Standard Edition
     - Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003 R2, Standard Edition
     - Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003 R2, Standard x64 Edition
     - Windows Vista(TM) Home Basic (32/64bit)
     - Windows Vista(TM) Home Premium (32/64bit)
     - Windows Vista(TM) Business (32/64bit)
     - Windows Vista(TM) Enterprise (32/64bit)
     - Windows Vista(TM) Ultimate (32/64bit)
     - Microsoft(R) Windows Server(TM) 2008, Standard Edition (32/64bit)
     - Windows(R) 7 Home Premium(32/64bit)
     - Windows(R) 7 Professional(32/64bit)
     - Windows(R) 7 Enterprise(32/64bit)
     - Windows(R) 7 Ultimate (32/64bit)
     - Microsoft(R) Windows Server(TM) 2008 R2, Standard
     - Windows(R) 8 (32/64bit)
     - Windows(R) 8 Pro(32/64bit)
     - Windows(R) 8 Enterprise(32/64bit)
     - Windows(R) 8.1 (32/64bit)
     - Windows(R) 8.1 Pro(32/64bit)
     - Windows(R) 8.1 Enterprise(32/64bit)
     - Microsoft(R) Windows Server(TM) 2012, Standard
     - Microsoft(R) Windows Server(TM) 2012 R2, Standard


-------------------------------------------------------------
2. 如何安装
-------------------------------------------------------------

 - 如果SETUP DISK光盘中包含安装程序，那么请插入安装光盘启动安装程序，
   遵循启动对话框的指示进行安装。

 - 如果安装程序是由网络或其它介质提供的，那么请运行 "setup.exe" 并遵循
   屏幕上的指示进行安装。

 - 安装时请以有管理员权限的用户身份登录。


---------------------------------------------------
3. 有关电源管理的注意事项 
---------------------------------------------------

当与电脑连接的扫描仪正在扫描文档时，电脑进入待机或者休眠状态，扫描可能会
因为数据传送的中断而失败。
为避免此类问题的发生，请事先将电源设置为非节能状态，然后再进行扫描。


-------------------------------------------------------------
4. 什么时候使用Adaptec制造的 SCSI 适配器
-------------------------------------------------------------
关於可连接的SCSI适配器类型，请访问以下网站。

http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/scsi/index.html

---------------------------------------------------
5. 在同一台PC上使用两台或多台扫描仪的注意事项
---------------------------------------------------

在 Windows2000上, 本软件不支持多台扫描仪。

当使用 USB 接口时, 本软件不支持多台扫描仪。


---------------------------------------------------
6. 有关双面扫描特性的注意事项
---------------------------------------------------

为了使用本软件中的双面扫描特性，你使用的应用程序必须支持对图像数据可以
进行连续扫描的特性。 

这样，依靠这样的应用程序，双面图像数据可能无法被扫描，即使你设定了双面
扫描。 


---------------------------------------------------
7. 有关扫描区域规格的注意事项
---------------------------------------------------

扫描区域可以使用3-种单位如毫米(mm)、英寸、和像素来指定，然而，请注意：
扫描区域可能有一个错误:在每行的单位长度中最多可以有32个像素点。


---------------------------------------------------
8. 有关卡纸的注意事项
---------------------------------------------------

发生卡纸时，故障信息显示"Paper Jam"。
 
在卡住的纸张被抽出且故障信息对话框上的 OK 按钮被按下之后，本软件处于
输入准备好的状态，且扫描操作准备启动。 

然而， 对于单面扫描(双面扫描没有被设定），如果在发生卡纸时扫描文档
顶部的纸张正在被扫描，在这种情况下，当按下故障信息对话框中的 OK 按
钮时，可能会从进纸器托板上的扫描文档中额外弹出一张扫描文档。
在这种情况下，请把这张弹出的文档放回到托板上并重新启动扫描。


---------------------------------------------------
9. 有关 256 色和 8 色的注意事项
---------------------------------------------------

本软件支持 256 色和 8 色。我们知道有一些应用软件不支持这两个功能。
它们是 Adobe PhotoShop 和 Adobe Acrobat 和 Kodak Imaging，它们生成的图像
是全黑的。对于这两个颜色特征，我们推荐你使用Windows 操作系统中的
Image Professional 2.6 或图像处理功能，以及ScandAll2001 V.4.0 
(或更高版本)。或者，如果不需要的话，不使用256 色和 8 色就可以了，
很简单的。


---------------------------------------------------
10.自动检测尺寸和偏斜 自动设定大小和纠偏检测
---------------------------------------------------

此驱动程序可以自动检测纸张大小,自动纠偏,并正确输出图像. 但有些应用
程序并不支持这些功能,而导致图像输出不正确.下列的软件已确认为这样的
问题, 使用时请停用[自动检测纸张大小/自动纠偏]功能. 

  - Adobe Photoshop
  - Adobe Acrobat
  - Kodak Imaging


---------------------------------------------------
11.有关自动页面尺寸探测的注意事项
---------------------------------------------------

当选择了半色调、SEE 或自动分隔扫描模式且打开自动页面尺寸探测功能时，
它取决于是否黑/白像素和和纸张尺寸探测到扫描时的时间。
如果白色像素被探测到，它通常会按预期产生出正确的图像。否则它产生的
图像不正确，在图像的周围产生一个黑框。
这是半色调、SEE和充满了黑/白像素的自动分隔图像的自然特征，也是自动
页面尺寸探测功能的局限所在。


---------------------------------------------------
12. Adobe Acrobat 使用信息
---------------------------------------------------

  Acrobat 的既定值超控以前设置的"分辨率"，"扫描类型"和"图像模式"。
  以下的功能不能被使用。
    - "256 色"或"8 色"
    - 自动页面尺寸检测
    - 页尾检测被选择时，选择"回转度"
    - 长页扫描


---------------------------------------------------
13. 在扫描过程中发生掉电的注意事项
---------------------------------------------------

在扫描过程中如果电源线或接口电缆被断开，本软件可能被不合法地中止。
所以，在扫描仪正在扫描的过程中，请不要断开它们。


---------------------------------------------------
14. 有关系统字体的注意事项
---------------------------------------------------

如果系统字体被改成LARGE 或更大，本软件对话框中的某些字符串就无法显示了。
这取决于使用的操作系统和图形加速器，以及显示驱动。
如果是取决于你使用的图形加速器和显示驱动，请选择更小的系统字体以恢复正
常的显示。


---------------------------------------------------
15.  有关 SCSI BIOS 设定的注意事项
---------------------------------------------------

同样，在使用本软件时，对 SCSI 卡上的 DISCONNECT 的设置必须是有效的。

当使用上面"4"中所描述的 SCSI 卡时，就不需要进行改动了，因为标准的设定值
已经被设定为"DISCONNECT Enable"。
  
欲了解详细的设定程序，请参考你使用的SCSI卡附带的介绍手册。


---------------------------------------------------
16. 有关使用Cache Mode 的 Job Control 的注意事项
---------------------------------------------------

对于某些型号的扫描仪:fi-4860C, fi-4990C, 和 M4099D, "Use Both Memory" 或
"Use Memory on Scanner" 出现在本软件的选项对话框的 "Cache Mode" 一栏中。
但是如果你选择了 "Use Both Memory" 或 "Use Memory on Scanner" ，
 "Job Control" 设定会在同一个选项对话框中被忽略。


---------------------------------------------------
17. 关于页数设定和缓存模式的并用
---------------------------------------------------

   通过程序设定页数进行扫描，在选项画面中设定缓存模式时，请选择除了使用扫描仪的内
   存和使用两种内存之外的选项。


---------------------------------------------------
18. Blank Page Skip（跳过空白页）的注意事项
---------------------------------------------------

   当"Blank Page Skip"(跳过空白页)功能被启用时，如果扫描文档的最后一页是空白页，
   "TWAIN 驱动"对话框有可能在跳过空白页之后关闭。


---------------------------------------------------
19. 关于在扫描长页文件时使用预留扫描
---------------------------------------------------

   扫描长页文件时如果同时选择了预留扫描/自动纸张大小检测，则最大纸长相应减少一个
   预留扫描距离。

---------------------------------------------------
20. 关于使用SDTC的注意事项
---------------------------------------------------

   如果以"黑/白"和"SDTC模式"作为图像模式、以黑色为背景扫描文档时，扫描进的文
   档图像有不能正常输出的可能。
   这种情况下，请在高级对话栏里的SDTC下面的"DTC差异"设置为1或者3后再进行扫描。


---------------------------------------------------
21. 要求高安全性的使用
---------------------------------------------------

   本产品是按照通用性应用的原则进行设计、研发和制造的，包括但不局限于，普通的办公 
   应用、个人应用、家庭应用、和普通的工业应用，但不是为伴随有致命风险或危险的 
   用途而设计、研发和制造的。这些用途，除非有极高的安全性做保障，可能直接导致 
   死亡、个人伤害、严重的身体伤害或其它损失（以后称其为"要求高安全性的使用"）， 
   包括但不局限于，核设施中的核反应堆控制装置、飞机自动飞行控制装置、空中交通 
   控制、大规模运输控制系统中的操作控制、生命支持系统的医疗设施、武器系统中的
   导弹发生控制。
   如果不能确保"要求高安全性的使用"所要求的足够的安全性，那么你将不可以使用本
   产品。
   此外，对顾客和/或任何第三方在本产品的"要求高安全性的使用"相关的应用中产生的
   任何申诉和损失，PFU (或其它的关联公司)将不承担任何责任。


-----------------------------------------------------------------------
本产品使用以下部件。

libtiff

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler

Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
-----------------------------------------------------------------------
Microsoft 和 Windows 是微软公司在美国和/或其它国家的注册商标。
其它公司名称和产品名称是各个相关公司的商标或注册商标。
