         --------------------------------------------------------
                            TWAIN 驅動程式軟體
                               < 32-位版 >
                               README 檔案
                              2014年2月24日
                            版本號 9.21.1509.0
         --------------------------------------------------------

                     Copyright PFU LIMITED 1995-2014

在使用本產品前請閱讀本檔案。本檔案包括重要的注意事項和線上幫助中所沒有
的最新補充訊息。
----------------------------------------------------------------------
目錄 
----------------------------------------------------------------------

1. 系統要求
2. 如何安裝
3. 有關電源管理的注意事項
4. 什麼時候使用 Adaptec-made SCSI 卡
5. 在同一台PC上使用兩台或多台掃描器的注意事項
6. 有關雙面掃描特徵的注意事項
7. 有關掃描區域規格的注意事項 
8. 有關卡紙的注意事項
9. 有關256 色和 8 色的注意事項
10.自動偵測尺寸和歪斜 自動設定大小和歪斜矯正偵測
11. 有關自動頁面尺寸偵測的注意事項
12. Adobe Acrobat 使用訊息
13. 在掃描過程中發生跳電的注意事項
14. 有關系統字體的注意事項
15. 有關 SCSI BIOS 設定的注意事項
16. 有關使用Cache Mode 的 Job Control 的注意事項
17. 關於頁數設定和緩存模式的並用
18. Blank Page Skip（跳過空白頁）的注意事項
19. 關於在掃描長頁檔案時使用預留掃描
20. SDTC 相關注意事項
21. 要求高安全性的使用


-------------------------------------------------------------
1. 系統要求
-------------------------------------------------------------

本軟體要求有如下的操作環境。

  1) CPU
     Intel(R) Pentium(R) 處理器或支援SCSI-2或USB 1.1/2.0的相容處理器 。
     
  2) 作業系統
     - Microsoft(R) Windows(R) 2000 Professional
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Home Edition
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Professional
     - Microsoft(R) Windows(R) XP Professional x64 Edition
     - Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003, Standard Edition
     - Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003 R2, Standard Edition
     - Microsoft(R) Windows Server(TM) 2003 R2, Standard x64 Edition
     - Windows Vista(TM) Home Basic (32/64bit)
     - Windows Vista(TM) Home Premium (32/64bit)
     - Windows Vista(TM) Business (32/64bit)
     - Windows Vista(TM) Enterprise (32/64bit)
     - Windows Vista(TM) Ultimate (32/64bit)
     - Microsoft(R) Windows Server(TM) 2008, Standard Edition (32/64bit)
     - Windows(R) 7 Home Premium(32/64bit)
     - Windows(R) 7 Professional(32/64bit)
     - Windows(R) 7 Enterprise(32/64bit)
     - Windows(R) 7 Ultimate (32/64bit)
     - Microsoft(R) Windows Server(TM) 2008 R2, Standard
     - Windows(R) 8 (32/64bit)
     - Windows(R) 8 Pro(32/64bit)
     - Windows(R) 8 Enterprise(32/64bit)
     - Windows(R) 8.1 (32/64bit)
     - Windows(R) 8.1 Pro(32/64bit)
     - Windows(R) 8.1 Enterprise(32/64bit)
     - Microsoft(R) Windows Server(TM) 2012, Standard
     - Microsoft(R) Windows Server(TM) 2012 R2, Standard

-------------------------------------------------------------
2. 如何安裝
-------------------------------------------------------------

 - 如果SETUP DISK光碟中包含安裝程式，那麼請插入安裝光碟啟動安裝程式，
   遵循啟動對話框的指示進行安裝。

 - 如果安裝程式是由網路或其它介質提供的，那麼請執行 "setup.exe" 並遵循
   螢幕上的指示進行安裝。

 - 安裝時請以擁有管理員權限的使用者身份登入。


---------------------------------------------------
3. 有關電源管理的注意事項 
---------------------------------------------------

當掃描器正在進行掃描時，如果此時連接的電腦正進入待機或休眠狀態，
則可能會因為發生通信異常而無法正常掃描。
為避免發生此問題，請事先關閉省電功能再進行掃描。


-------------------------------------------------------------
4. 什麼時候使用Adaptec製造的 SCSI 連接器
-------------------------------------------------------------
關於可用以連接的SCSI轉接器類型，請參照下列網站。

http://www.fujitsu.com/global/support/computing/peripheral/scanners/scsi/index.html


---------------------------------------------------
5. 在同一台PC上使用兩台或多台掃描器的注意事項
---------------------------------------------------

在 Windows2000上, 本軟體不支援多台掃描器。

當使用 USB 界面時, 本軟體不支援多台掃描器。


---------------------------------------------------
6. 有關雙面掃描特性的注意事項
---------------------------------------------------

為了使用本軟體中的雙面掃描特性，你使用的應用程式必須支援對圖像數據可以
進行連續掃描的特性。 

這樣，依靠這樣的應用程式，雙面圖像數據可能無法被掃描，即使你設定了雙面
掃描。 


---------------------------------------------------
7. 有關掃描區域規格的注意事項
---------------------------------------------------

掃描區域可以使用3種單位如毫米(mm)、英寸和像素來指定，然而，請注意︰
掃描區域可能有一個錯誤:在每行的單位長度中最多可以有32個像素點。


---------------------------------------------------
8. 有關卡紙的注意事項
---------------------------------------------------

發生卡紙時，故障訊息顯示"Paper Jam"。
 
在卡住的紙張被抽出且故障訊息對話框上的 OK 按鈕被按下之後，本軟體處於
輸入準備好的狀態，且掃描操作準備啟動。 

然而，對於單面掃描(雙面掃描沒有被設定），如果在發生卡紙時掃描文檔
頂部的紙張正在被掃描，在這種情況下，當按下故障訊息對話框中的 OK 按
鈕時，可能會從進紙器托板上的掃描文檔中額外彈出一張掃描文檔。
在這種情況下，請把這張彈出的文檔放回到托板上並重新啟動掃描。


---------------------------------------------------
9. 有關 256 色和 8 色的注意事項
---------------------------------------------------

本軟體支援 256 色和 8 色。我們知道有一些應用軟體不支援這兩個功能。
它們是 Adobe PhotoShop 和 Adobe Acrobat 和 Kodak Imaging，它們生成的圖像
是全黑的。對於這兩個顏色特徵，我們推薦你使用Windows 作業系統中的
Image Professional 2.6 或圖像處理功能，以及ScandAll2001 V.4.0 
(或更高版本)。或者，如果不需要的話，不使用256 色和 8 色就可以了，
很簡單的。


---------------------------------------------------
10.自動偵測尺寸和歪斜 自動設定大小和歪斜矯正偵測
---------------------------------------------------

此驅動程式可以自動偵測紙張大小，自動歪斜矯正，並正確輸出圖像。但有些應用
程式並不支援這些功能，而導致圖像輸出不正確。下列的軟體已確認為這樣的
問題，使用時請停用[自動偵測紙張大小/自動歪斜矯正]功能。 

  - Adobe Photoshop
  - Adobe Acrobat
  - Kodak Imaging


---------------------------------------------------
11.有關自動頁面尺寸偵測的注意事項
---------------------------------------------------

當選擇了半色調、SEE 或自動分隔掃描模式且打開自動頁面尺寸偵測功能時，
它取決於是否黑/白像素和和紙張尺寸偵測到掃描時的時間。
如果白色像素被偵測到，它通常會按預期產生出正確的圖像。否則它產生的
圖像不正確，在圖像的周遭產生一個黑框。
這是半色調、SEE和充滿了黑/白像素的自動分隔圖像的自然特徵，也是自動
頁面尺寸偵測功能的局限所在。


---------------------------------------------------
12. Adobe Acrobat 使用訊息
---------------------------------------------------

  Acrobat 的設定值操控以前設定的"分辨率"，"掃描類型"和"圖像模式"。
  以下的功能不能被使用。
    - "256 色"或"8 色"
    - 自動頁面尺寸偵測
    - 頁尾偵測被選擇時，選擇"回轉度"。
    - 長頁掃描


---------------------------------------------------
13. 在掃描過程中發生跳電的注意事項
---------------------------------------------------

在掃描過程中如果電源線或界面電纜被斷開，本軟體可能被不正常地中止。
所以，在掃描器正在掃描的過程中，請不要斷開它們。


---------------------------------------------------
14. 有關系統字體的注意事項
---------------------------------------------------

如果系統字體被改成LARGE 或更大，本軟體對話框中的某些字元串就無法顯示了。
這取決於使用的作業系統和圖形加速器，以及顯示驅動。
如果是取決於你使用的圖形加速器和顯示驅動，請選擇更小的系統字體以恢復正
常的顯示。


---------------------------------------------------
15.  有關 SCSI BIOS 設定的注意事項
---------------------------------------------------

同樣，在使用本軟體時，對 SCSI 卡上的 DISCONNECT 的設定必須是有效的。

當使用上面"4"中所描述的 SCSI 卡時，就不需要進行改動了，因為標準的設定值
已經被設定為"DISCONNECT Enable"。
  
欲了解詳細的設定程式，請參考你使用的SCSI卡附帶的使用手冊。


---------------------------------------------------
16. 有關使用Cache Mode 的 Job Control 的注意事項
---------------------------------------------------

對於某些型號的掃描器:fi-4860C、fi-4990C 和 M4099D, "Use Both Memory" 或
"Use Memory on Scanner" 出現下本軟體的選項對話框的 "Cache Mode" 一欄中。
但是如果你選擇了 "Use Both Memory" 或 "Use Memory on Scanner" ，
 "Job Control" 設定會在同一個選項對話框中被忽略。


---------------------------------------------------
17. 關於頁數設定和緩存模式的並用
---------------------------------------------------

   透過程式設定頁數進行掃描，在選項畫面中設定緩存模式時，請選擇除了使用掃描器的記憶體
   和使用兩種記憶體之外的選項。


---------------------------------------------------
18. Blank Page Skip（跳過空白頁）的注意事項
---------------------------------------------------

   當"Blank Page Skip"(跳過空白頁)功能被啟用時，如果掃描文檔的最後一頁是空白頁，
   "TWAIN 驅動"對話框有可能在跳過空白頁之後關閉。


---------------------------------------------------
19. 關於在掃描長頁檔案時使用預留掃描
---------------------------------------------------

   掃描長頁檔案時如果同時選擇了預留掃描/自動紙張大小偵測，則最大紙長相應減少一個
   預留掃描距離。

---------------------------------------------------
20. SDTC 相關注意事項
---------------------------------------------------
   指定"黑/白"與"SDTC 模式"並以"黑色背景"執行掃描時，可能無法得到正確的輸出影像。
   在此情況下，請將進階對話方塊中 SDTC 下的"DTC 差異"設定為1或3。

---------------------------------------------------
21. 要求高安全性的使用
---------------------------------------------------

   本產品是按照通用性應用的原則進行設計、研發和製造的，包括但不局限於普通的辦公 
   應用、個人應用、家庭應用、和普通的工業應用，但不是為伴隨有致命風險或危險的 
   用途而設計、研發和製造的。這些用途，除非有極高的安全性做保障，可能直接導致 
   死亡、個人傷害、嚴重的身體傷害或其它損失（以後稱其為"要求高安全性的使用"）， 
   包括但不局限於，核設施中的核反應控制裝置、飛機自動飛行控制裝置、空中交通 
   控制、大規模運輸控制系統中的操作控制、生命支援系統的醫療設施、武器系統中的
   飛彈發射控制。
   如果不能確保"要求高安全性的使用"所要求的足夠的安全性，那麼你將不可以使用本
   產品。
   此外，對顧客和/或任何第三方在本產品的"要求高安全性的使用"相關的應用中產生的
   任何申訴和損失，PFU (或其它的關聯公司)將不承擔任何責任。


-----------------------------------------------------------------------
本產品會使用以下元件。

libtiff

Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler

Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

Permission to use, copy, modify, distribute, and sell this software and its documentation for any purpose is hereby granted without fee, provided that (i) the above copyright notices and this permission notice appear in all copies of the software and related documentation, and (ii) the names of Sam Leffler and Silicon Graphics may not be used in any advertising or publicity relating to the software without the specific, prior written permission of Sam Leffler and Silicon Graphics.

THE SOFTWARE IS PROVIDED "AS-IS" AND WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS, IMPLIED OR OTHERWISE, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. 

IN NO EVENT SHALL SAM LEFFLER OR SILICON GRAPHICS BE LIABLE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL, INDIRECT OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND, OR ANY DAMAGES WHATSOEVER RESULTING FROM LOSS OF USE, DATA OR PROFITS, WHETHER OR NOT ADVISED OF THE POSSIBILITY OF DAMAGE, AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OR PERFORMANCE OF THIS SOFTWARE.
-----------------------------------------------------------------------
Microsoft和Windows是Microsoft Corporation在美國或/與其他國家的註冊商標。

